■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	평창군		심의일자	2022. 7. 20. ~ 7. 26.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
건축주	성명(법인명) 평창군
대지현황	대지위치 강원도 평창군 진부면 하진부리
	지번 166-18	관련지번
	대지면적 1,277㎡	용도지역(지구, 구역) 제2종일반주거지역
건축물현황	건축면적 491.09㎡	건폐율 38.46%			층수 지하 : 1층/ 지상 : 2층
	주용도 교육연구시설	구조 철근콘크리트			건축물 동수 1동
	최고높이 10.5m	용적률 70.37%			연면적 합계 1,153.27㎡
심의내용	주요 심의결과
	- 도서관의 규모에 비해 실질적인 주차공간이 협소한 것으로 사료되니 추후 주차공 간 확보 검토 - 도서관 트렌드 / 국·내외 사례조사 / 수요조사(주민, 학생 등 만족도 및 중요도 조사)를 통하여 현재 사업비 내 공간의 재배치 및 디자인이 필요 할 수 있음. - 건축물의 증축 없이 기존 공간의 재배치를 통한 다양한 프로그램의 수용 계획은 실별 적정 규모 미확보에 다른 주민 편의 및 활용성에 지장을 초래할 수 있기에 주민 필요시설이 반영된 도서관 운영계획에 맞는 가변적 공간 리모델링 계획을 권 장함. - 개방형 공간에 대한 지역사회의 요구에 따라 1층에 위치하는 어린이 열람실 및 휴 게공간은 1층 홀과 시각적, 공간적으로 열린 구조의 평면계획 검토 권장. - 리모델링 기획안의 평면계획 중, 지하층에 위치하는 문화교실 및 동아리실 등은 다중의 이용률이 높은 공간의 특성을 고려하여 항시 안전성 확보를 위해 양방향 직통계단의 피난 동선을 확보할 수 있는 계획안을 적용할 것. - 리모델링 시 구조계획이 중요하고 공사비에 영향을 주는 요소이므로 명확한 안내 가 필요함. - 전체적인 공사비에 맞는 디자인이 필요하다라는 문구가 필요. - 지하층의 리모델링은 기존 공조설비를 철거함에 따라 실내 공기질 개선을 위한 합 리적이고 효과적인 새로운 공기조화설비가 적용되어야 할 것이며, 동시에 지하층에 위치하는 서고에 보관되는 도서의 보관·유지관리를 위한 보존계획이 수립되어 적용 되어야 할 것임. - 1층 홀의 평면계획은 불충분한 기존 시설면적을 고려하여, 1층 평면 기획안에 나 타나는 공간구획의 요철로 인한 시각적 협소함을 유발하지 않는 온전한 공간 형태 를 지향하여 다목적 가변공간으로 활용할 수 있는 개방적 인테리어 계획 수립 권장.
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]