	보도자료

보도시점	2024. 5. 2.(목) 11:00 < 5.3.(금) 조간 >	배포	2024. 5. 2.(목)

완구, 자전거 등 8개 제품 리콜명령

- 국표원, 가정의 달 수요 증가 211개 제품 안전성 조사 결과 발표

산업통상자원부 국가기술표준원(원장 진종욱, 이하 국표원)은 5월 가정의 달을 맞이하여 수요가 증가할 것으로 예상되는 완구, 유아용품 등 어린이제품 및 전기·생활용품 28개 품목, 211개 제품에 대해 안전성 조사를 실시하였다.

이번 안전성 조사는 제품안전기본법 제9조에 따라 지난 1월 수립한 “2024년 안전성 조사 계획”에 의거 국내 유통제품을 대상으로 한 정기 조사로, 조사 결과 안전기준에 부적합한 8개 제품에 대해서는 수거 등의 명령(이하 “리콜명령”)을 내렸다.

리콜명령 처분한 8개 제품은 어린이제품 7개, 생활용품 1개이며, 어린이제품으로는 납, 프탈레이트계 가소제 기준치를 초과한 완구(2개)와 코드 및 조임끈 규정 위반, 폼알데하이드 기준치를 초과한 아동용 섬유제품(2개), 납, 프탈레이트계 가소제, 폼알데하이드 기준치를 초과한 어린이용 가죽제품(2개), 주행시험에서 제품이 파손된 어린이용 인라인 롤러스케이트(1개)가 있으며, 생활용품으로는 페달링 피로시험에서 프레임 차체가 파손된 이륜자전거(1개)가 있다.

국표원은 리콜명령한 8개 제품의 시중 유통을 차단하기 위해 제품안전정보센터(www.safetykorea.go.kr) 및 소비자24(www.consumer.go.kr)에 제품정보를 공개하고, 전국 25만여개의 유통매장 및 온라인 쇼핑몰과 연계된 “위해상품판매차단시스템(upss.gs1kr.org)”에 등록하였다.

아울러, 국표원은 최근 해외직구 급증에 따라 안전성 조사 범위를 해외직구까지 확대하는 등 제품시장 감시활동을 강화해 나갈 계획이라고 밝혔다.

담당 부서	제품안전정책국	책임자	과 장	최형기	(043-870-5420)
	제품시장관리과	담당자	연구관	박순영	(043-870-5427)

붙임 1		리콜제품 언론공개 개요

□ 공개 개요

ㅇ 목적: 보도자료에 대한 리콜제품 실물을 언론에 공개하여 기사 작성을 위한 사진 및 영상 촬영 기회 등 제공

ㅇ 일시/장소: 2024.5.2.(목) 13:30 ~ 15:00 / 한국제품안전관리원

* 상세주소: 서울시 서초구 매헌로 16, 17층

ㅇ 공개제품: 안전성 조사 결과 리콜명령 조치된 8개 제품

□ 세부 일정

시 간		내 용	비 고
13:30∼15:00	90‘	ㅇ 리콜대상 제품 촬영	․언론사 자유촬영

※ 별도 브리핑 없이 자유촬영 진행

□ 약도

붙임 2		조사개요 및 리콜명령 제품

□ 조사 개요

ㅇ 조사기간 : 4개월('24.1. ~ ’24.5.)

ㅇ 조사대상 : 28개 품목, 211개 제품

구분	어린이제품	전기용품	생활용품
조사제품	10개 품목, 105개 제품	8개 품목, 63개 제품	10개 품목, 43개 제품
리콜명령	7개 제품	-	1개 제품

※ 5월 가정의 달 유통 증가 예상되는 완구, 유·아동용 섬유제품 등

ㅇ 주요 시험항목 : 유해물질 검출, 제품 내구성, 온도시험 등

□ 리콜명령 제품

< 어린이제품 : 7개 제품 >

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호
1	완구 (2개)	에이치에스 코퍼레이션	풍선해머-공룡(수입)	ㅇ총 납 기준치 1.1배 초과 -부위: 검정색 플라스틱 막대기 -측정값: 115.1 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하
			CB064R3973-2001(인증모델: 고주파천톤해머)
2		(주)토이트론	반짝반짝 달님이(수입)	ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 126.7배 초과 -부위: 기타-왕관(금색) -측정값: DINP 12.63 %, DEHP 0.04 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
			CB064R3345-1003(인증모델: 반짝반짝 달님이)
3	아동용 섬유제품 (2개)	(주)토박스랩	조이 오로라 댄스 모자(수입)	ㅇ폼알데하이드 기준치 1.3배 초과 -부위: 원단연주황반짝이배색겉감 -측정값: 95.6 mg/kg -기준치: 75 mg/kg 이하
			-
4		(주)토박스랩	리본 셔링 조거 팬츠(수입)	ㅇ코드 및 조임끈 -부위: 허리 조임끈 -측정값: ① 허리 조임끈에 빗장박음 봉 처리되어 있지 않음, ② 허리 조임끈 자유단 길이 20.8 cm(좌), 21.4 cm(우) -기준치: ① 조임끈이 사용된 경우 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장박음봉이 처리되어야 함, ② 조임끈 자유단의 길이는 20 cm 이하이어야 함
			-
5	어린이용 가죽제품 (2개)	마이슈	하트핑크미니백(수입)	ㅇ총 납 기준치 24.9배 초과 -부위: 코팅검정안감 -측정값: 2 247 mg/kg -기준치: 90 mg/kg 이하 ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 ① 5.8배 ② 1.2배 ③ 68.9배 초과 -부위: ① 코팅분홍겉감/끈, ② 코팅아이보리겉감, ③ 코팅검정안감 -측정값: ① DBP 0.413 %, DEHP 0.101%, DIBP 0.066 % ② DBP 0.089 %, DEHP 0.008%, DIBP0.024 % ③ DBP 1.644 %, DEHP 4.680 %, DINP 0.281 %, DIBP 0.284 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
			-
6		베이비쨈	(온라인)아기구두 아기메리제인 아기플랫슈즈 리얼가죽 120mm부터(수입)	ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 12배 초과 -부위: 바닥연질(진한갈색) -측정값: DEHP 1.209 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하 ㅇ폼알데하이드 기준치 3.1배 초과 -부위: 겉감(갈색) -측정값: 62.5 mg/kg -기준치: 20 mg/kg 이하
			-
7	어린이용 인라인 롤러 스케이트 (1개)	(주)트렉스타	C23 MERLIN JR BOYS(수입)	ㅇ주행시험 부적합 -측정값: 바퀴 파손 -기준치: 시험 시 사용상 고장의 변형이나 파손 등의 이상이 없어야 함
			-

< 생활용품 : 1개 제품 >

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호
8	이륜자전거 (1개)	주식회사 예스대현	E1 BIKE F-20(수입)	o 페달력을 인가한 프레임 피로시험 후 차체 파손 -결과 : 시험 후 차체 파손 됨 -기준치 : 페달링 피로시험을 하였을 때 차체에 갈라짐과 파손이 없어야 하며 서스펜션장치가있는 경우에는 부품의 이탈이 없어야 함
			B403R5030-21008