한파대비 가축 및 축사시설 안전관리 대책

□ 기상현황(1.1～1.4일)

○ 영서 : 평균 -12.1℃,  최저 -19.9℃ → -20℃ 3일 발생

- 최저 : 춘천 -20.0℃, 원주 -17.3, 홍천 -20.6, 철원 -23.2, 영월 -18.5

○ 영동 : 평균 -5.5℃,  최저 -9.5℃

- 최저 : 강릉 -19.6, 동해 -8.4, 속초 -9.6

□ 가축의 안전관리 대책

○ 축사시설 보온강화 등 가축에 대한 안전관리 대책 강구

○ 가축 급수시설 동파방지를 위한 점검 및 노후시설 보완 조치

○ 축사 보온, 환기시설 사전점검, 보온기자재 준비 및 유류보유량 점검

○ 충분한 양의 사료보유량 점검, 바닥 보온재(톱밥, 왕겨) 등 확보

□ 축사화재 예방관리 요령

○ 농장경영 규모에 적정한 전력 사용량 확인

- 계약전력 초과 예상시 즉시 전력사용량을 변경

○ 축사 내외부 전선의 피복 및 안전개폐기(누전차단기) 이상 여부 확인

○ 감전예방을 위해 접지선을 땅에 75㎝이상 묻고 전기기구의 접지선과 연결

- 접지선을 축사내 파이프에 연결하는 농가가 없도록 지도

※ 축사내 파이프를 타고 전류가 흘러 가축의 감전사고 위험

○ 검증된 전기기구 사용

- 축사환기를 위한 환풍기, 어린가축의 보온을 위한 보온燈 등

○ 축사 내외부의 문어발식 전기배선 및 콘센트 사용금지

○ 정기적인 전열기구의 안전점검 실시로 안전한 전기사용의 생활화

- 전선․전기기구 주변의 먼지나 거미줄 등 주기적 청소

○ 축사화재 대비 소방기구 준비 및 소방차 진입로 확보

ꡓ 축종별 겨울철 사양관리

가축은 축종과 연령에 따라 적정 사육온도와 사양관리 방법이 다르기 때문에 사육단계에 맞게 철저한 관리가 필요하다. 특히 어린 가축의 경우 한파로 인한 피해가 예상되기 때문에 겨울철 혹한기 가축사양관리에 만전을 기하여 주기바람.

가.한  우

외부환경이 갑자기 바뀌거나 기온이 급강하(急降下)하면 생산 활동과 체력유지에 부적당할 때 가축은 일정한 체온을 유지하려고 하는 항온성(恒溫性)을 나타낸다. 저온 조건에서는 사료로부터 얻을 수 있는 영양소로부터 당분, 지방 등을 섭취하여 체내 산화(酸化)작용을 증가시켜 열(熱) 발생량이 증가하며 일정한 체온을 유지하게 된다.

정상체온은 38.5℃이며 체온은 환경에 따라 밀접하게 변화하므로 한계온도(限界溫度 : critical temperature)) 이하로 떨어지게 되면 체온조절 기능이 저하된다. 한우의 사육 적온범위(適溫範圍)는 송아지는 13～25℃, 육성우는 4～20℃, 비육우는 10～20℃ 정도가 알맞으나 겨울철에는 알맞은 온도를 유지할 수가 어렵기 때문에 개방식 우사(開放式 牛舍)는 북서쪽 방향을 북풍을 차단하여 찬바람이 직접적으로 소에게 직접 닿지 않도록 윈치커튼(winch curtain) 이나 볏짚 등으로 막아 주도록 한다.

특히 어린 송아지의 경우 추위에 대한 저항력이 극히 떨어지기 때문에 가급적이면 별도의 송아지 공간(room)을 만들어 보온에 유의하여야 한다. 기온이 낮아져 -5℃일 때 사료 섭취량이 약 3～8%정도 증가하게 되고 -5～-15℃일 때는 8～10%정도 증가하므로 평소 급여량보다 10% 정도 증량 급여하여 대사 에너지(ME : Metabolizable Energy)를 높여주어 추위로부터 보호할 수 있도록 한다. 저온기의 바람은 소의 체감온도를 낮추어 생산성을 저하시키며 기온이 -18℃일 때는 -28℃까지 낮아지게 된다. 혹한기에는 음수량(飮水量)이 감소되는 경향이 있으나 음수온도는 15～24℃가 적당하며 1일 40～60ℓ의 물이 필요하기 때문에 겨울철에도 충분한 급수가 가능하도록 온수장치 등 시설을 보완해 주어야 한다.

나  젖  소

젖소는 기온이 -12℃ 이하로 떨어지게 되면 우유생산에 필요한 물질을 공급하는 혈액의 양이 감소하여 유량이 떨어지게 되며, 유선(mammary gland)조직에서의 영양소 흡수도 감소하게 된다. 또한 혈액에서 우유로 물의 이동이 억제되는데 우유의 80% 이상이 수분 임을 감안할 때 축사의 보온대책은 우유생산에 매우 중요한 작업의 하나라고 할 수 있다. 기온이 -10℃에서는 정상보다 10%, 그리고 외기온도(外氣溫度)가 -20℃에서는 정상보다 20% 정도의 사료를 증량 급여하는 것이 좋다.

착유기는 반드시 세척 및 소독하여 우유의 질을 높일 수 있도록 하며 겨울철 착유기가 얼지 않도록 하고 착유기의 맥동기와 콤프레셔(compressor), 착유기 유두컵(teat cup)의 라이너(liner) 교환은 상태를 수시로 점검하여야 한다. 착유기중 맥동기가 얼어서 작동이 안 될 경우에는 뚜껑을 열고 손으로 슬라이드(slide) 판을 5～6회 정도 좌우로 움직여 주게 되면 얼어붙어 있던 것이 떨어져 작동하게 된다. 그리고 진공펌프는 엔진오일을 점도가 낮은 10~20W 으로 갈고 진공 펌프에 물이 들어가지 않게 하며 진공 파이프를 깨끗이 청소한다.

다. 돼 지

돼지는 보온이 가장 중요한데 성장 단계별 사육적온은 자돈은 25~30℃이며, 육성돈은 20~25℃, 비육돈은 15~20℃ 정도이다. 돼지는 체온의 방산(放散)이 심하고 열의 손실에 따른 사료섭취 증가, 일당 증체량(daily body weight gain) 및 사료효율(feed efficiency)의 저하를 가져온다.

겨울철 보온을 위해 바닥에 보일러 시설 및 보온매트, 열풍기, 방열램프 등이 이용된다. 농가에서는 샛바람에 의한 열 손실이 최소화될 수 있도록 시설을 점검하고 파손된 출 입문, 창문, 돈사벽, 지붕 등을 보수하는 것도 중요하다. 겨울철 돈사의 환기량은 육성기 0.08~0.19㎥, 비육기 0.28㎥가 확보되어야 한다. 환기량은 사육밀도, 건물의 단열수준, 성장 단계별, 온도, 습도 등에 따라 달라진다. 보온에 필요한 전열기구는 과부하시 누전   및 화재발생의 위험이 크므로 설치하기 전에 전문가에게 충분히 자문을 구한 후 적절한 용량과 시설을 설치한다.

라. 닭

산란계는 저온에 대한 저항력이 비교적 강하지만 갑작스럽게 기온이 떨어지면 사료섭취량이 증가하고 산란율(hen-day egg production)이 감소하므로 사료효율(feed efficiency)이 크게 떨어진다. 많은 계사가 노후하여 벽이나 천장을 통한 열의 방산이 많아 단열 효과가 낮고 환기시설이 제대로 되어있지 않기 때문에 환경 조절능력이 크게 미흡한 실정이다.

따라서, 기존 계사의 단열이 부족할 경우 우레탄(urethane) 발포나 벽면 이중 윈치커텐 (winch curtain) 설치 등의 보완이 필요하며 특히 노후화된 계사의 경우 남쪽 벽면에 지붕 추녀에서부터 바닥까지 창문과 20㎝정도의 간격을 두고 비닐을 쳐주면 단열 (insulation)계수 7.2의 뛰어난 보온효과를 얻을 수 있다. 송풍기를 이용하여 외부의 공기를 강제로 유입시키고 유입된 공기를 송풍관의 작은 구명을 통해 내부에 분산시킨다.

이러한 환기방식은 계사 내에 들어오는 샛바람을 최소화시킬 수 있고 공기를 고루 순환 시킬 수 있다. 특히 겨울철에 외부에서 유입되는 찬 공기가 실내의 따뜻한 공기와 섞여서 계사 내에 분산되므로 냉기류에 의한 피해를 최소화시킬 수 있는 장점이 있다. 그러나 이러한 환기시설이 미비한 계사 내에서는 겨울철은 계사내부와 외부의 온도차가 크기 때문에 아주 짧은 시간 내에 탁한 공기가 교체될 수 있으므로 하루 중 낮 시간에 10분정도씩 3~4회 위창이나 작은 팬(fen)을 사용하여 환기를 시키면 된다.

ꡓ 겨울철 축사관리 요령

① 단열(斷熱 : insulation)

축사의 적정한 단열을 유지해야하며 가축 사육으로 인하여 파손된 단열재(insulation material)가 있으면 보수해야 한다.

② 샛바람

지붕이나 벽의 공간으로 공기가 누출되지 않도록 해야 한다. 윈치커튼에 구멍이 있으면 막아주고 커튼을 똑바르게 설치하여 뒤틀린 부분으로 공기가 유입되지 않도록 한다.

③ 환 기

축사 내부에 순환 팬을 가동하여 공기를 순환시켜서 찬 공기와 더운 공기의 분리층을 없애야 한다.

④ 제어기 관리

타이머와 온도조절기 등이 정확한지 점검한다.

⑤ 육 성

육성하는 동안 사양관리 프로그램에 나와 있는 최상의 조건을 만족시켜줘야 한다. 특히 어린가축은 정해진 온도로 첫 주를 사육한 다음 주령별로 온도를 내려주어 저온으로 인하여 발육이 지체되거나 또는 과잉 급온(給溫)으로 인하여 에너지가 낭비 되지 않게 한다.

⑥ 환기량

음압을 측정하여 적정음압을 맞추어 주고 낮을 경우 팬을 한 대 더 설치하여주고 높을 경우 입기구(are inlet)를 더 열어준다.

⑦ 축종별 주령 및 축사 내부 환경에 따라 적절한 최소 환기량을 산정하여 환기를 한다 .

	참고 1.			겨울철(한파, 대설) 가축사육시설 등 피해 예방 방법

○ 노후축사, 간이축사 및 운동장 지붕 등 취약시설 사전점검 및 시설보완

- 버팀지주 보완 및 응급복구 자재 사전준비

○ 축사내 샛바람 유입방지를 위한 보온 강화

- 특히 추위에 민감한 축종 (돼지, 닭)의 경우 충분한 량 보유

○ 축사보온 및 환기시설의 사전점검과 한파대비 보온 기자재 사전준비

- 보일러, 난방기(온풍기), 난방용 기름(월동기간중 충분히 보유)

- 축사내부의 기온이 급강하지 않도록 보온장치 최대한 가동으로 가축동사방지

○ 가축 급수시설의 동파방지를 위한 사전 점검 및 응급 조치

- 유관기관(소방서 등) 협조, 비상급수 추진 등

○ 축사, 창고등 지붕에 눈이 쌓이지 않도록 수시 제설작업(특히, 산간지역)

○ 기타 질병 예방 등

- 충분한 환기로 겨울철 호흡기 질병 등 소모성 질병 예방

○ 겨울철 축사등에 빈번히 발생하는 화재예방 강화(참고 2)

- 축산단지 등 밀집된 축사의 전기‧난방시설 점검 추진

- 양축농가를 대상으로한 화재의 원인 및 예방방법 홍보‧교육 강화

	참고 2.			겨울철 화재 예방 방법

1. 겨출철 축사화재예방 대책

○ 축사에서 화재에 대한 사전 예방을 위하여 전기설비 점검과 개, 보수는  전문 업체에 의뢰

○ 사용하는 보온등과 온풍기 등 전열기구와 전선의 안전점검과 관리 철저

○ 옥내배선이나 배선기구의 용량을 무시한 채 한 개의 콘센트에 많은       배선(문어발식)을 연결하지 말 것

○ 노후화된 개폐기, 차단기는 즉시 교체

○ 누전차단기는 반드시 주 1회 점검

○ 분전반 내부 및 노출전선, 전기기계 기구의 먼지제거 등 청결 유지.

○ 배전반, 분전반, 전기기계 기구 등은 반드시 접지공사 실시

○ 파손된 플러그와 노후화 된 콘센트, 기타 노후화된 전기시설은 즉시 교체

○ 보온등에 철제 원형망을 설치

○ 축사내 전선 등 배선은 방수용 전선사용과 피복이 벗겨질 우려가 있는       노후 전선은 즉시 교체

○ 쥐 등에 의해 피해를 받을 우려가 있는 전선은 배관 공사를 실시

○ 사용조건이 가혹한 곳에서는 내열성, 내후성 있는 전선으로 교체

2. 전기사용시 주의사항

○ 전기기구를 사용하지 않을 때에는 스위치를 끄고 플러그를 뽑아 둔다.

○ 전기 플러그를 뽑을 때에는 선을 잡아 당기지 말고 플러그 몸체를 잡고

뽑아야 한다.

○ 개폐기는 과전류 차단장치를 설치하고 습기나 먼지가 없는 사용하기 쉬

운 위치에 부착한다.

○ 개폐기에 사용하는 퓨즈는 규격퓨즈를 사용하고 퓨즈가 자주 끊어질 경

우 근본적으로 그 원인이 무엇인가를 규명, 개선한다.

○ 각종 전기공사 및 전기시설 설치시 전문 면허업체에 의뢰하여 정확하게

규정에 의한 시공을 확인한다.

○ 콘센트에 플러그를 깊숙이 꽂지 않으면 흔들려 열이 발생하므로 완전히

꽂아 사용하도록 한다.

○ 전선이 꼬이거나 묶어서 사용하면 열이 발생하여 위험하므로 전선이 꼬

이지 않도록 한다

○ 전선이 쇠붙이나 움직이는 물체와 접촉되지 않도록 한다.