감리결과통보의 각종 서류 제출 사례

1. 시, 군, 구청장에게 감리결과 보고서 제출 공문 사례

우 12345 /00도00군 00면 000-0번지/TEL(000)000-0000(代)/ Fax (00)000-0000)

문서번호 : 0000-00호
	선 결				결 재 ⌢ 공 람 ⌣
시행일자 : 20 년 월 일
	접수 일시		접수 번호
수 신 : 시, 군, 구청장
참 조 : 사용전검사담당과장
	처리과
제 목 : 감리결과 보고서 제출

정보통신공사업법 시행령 제35조 ②항 규정에 의하여 정보통신공사감리 발주 후 감리결과 내용을 붙임과 같이 제출합니다.

가. 공사 개요

ｏ 공사명 : 00도 00군 00면 00리 00번지 정보통신공사

ｏ 발주자 : 0 0 0

ｏ 발주자 주  소 :

ｏ 건축현황 : 지상0층 지하0층 , 연면적 : 0,000 ㎡

ｏ 건축물 대지 주소 :

나. 정보통신공사의 종류 : 구내통신선로설비공사, 방송공동수신설비공사(종합유선방송구내전송선로설비공사), 이동통신구내선로설비공사

다. 붙임 :  1. 정보통신공사 감리결과 보고서 사본 - 1부

2. 위임장

년      월        일

발주자  :      (인)

2. 감리결과 보고서

■ 정보통신공사업법 시행에 관한 규정 [별지 제7호서식]
정보통신공사 감리결과 보고서
감리자	상 호			(정보통신 엔지니어링사업자신고번호) (정보통신기술사사무소 등록번호)				제 호
	감 리 원		(서명 또는 인)	전화번호(이동전화번호)
	주 소
시공사	상 호			정보통신공사업등록번호			제 호
	대 표 자			전 화 번 호
	주 소
현장명(공사의 명칭)
현 장 주 소
공 사 의 종 류
구 조 및 용 도
건 축 면 적			㎡		연 면 적	㎡
착 공 일			. . .		완 공 일	. . .
「정보통신공사업법」제11조 및 같은 법 시행령 제14조에 따라 정보통신공사 감리결과를 보고합니다. 년 월 일 상 호 : 대 표 자 : (서명 또는 인) (발주자) 귀하
제출 서류		1. 시공상태의 평가결과서 1부. 2. 사용자재의 규격 및 적합성 평가결과서 1부. 3. 정보통신기술자배치의 적정성 평가결과서 1부. 4. 정보통신공사 도급 및 (재)하도급 계약서 사본 1부. 5. 감리원 자격증 사본 1부 -------------------------------------------------------------------- 시, 군,구청장의 별도 추가서류 요구(근거:정보통신공사업법제36조2항) 6. 감리계약서 사본 1부 7. 통신측정 결과표(측정 계측기 프린트는 프로그램화로 서식은 자유) 1) 구내통신선로측정 결과표 1부 - UTP 케이블, 광케이블 측정 2) 방송공동수신설비 측정결과표 1부 - 종합유선방송, 지상파TV, 위성방송,FM라디오 DB측정 3) 이동통신 구내선로설비 시공사진 - 배관시설, 접지시설, 전원시설, 설치공간 등 8. 접지저항 측정기 모니터 화면 사진- 1부(서식은 자유) 9. 시공 사진대장 10. 준공도면과 전자화일(CD저장)
210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)]

3. 정보통신 감리 주요 현장 사진

사진	사진
① 국선(방송통신)단자함 사진	② 통신케이블 측정 사진
사진	사진
③ 아울렛 설치 사진	④ 접지 저항 측정 사진
사진	사진

4. 광케이블 측정 결과표

5. UTP 케이블 측정 결과표

6. 방송공동수신설비 수신레벨 측정결과표

7. 사용자재의 규격 및 적합성 평가 결과서

■ 정보통신공사업법 시행에 관한 규정 [별지 제9호서식]
사용자재의 규격 및 적합성 평가결과서 발주자 성명: 공사명: 현 장 주 소:
착 공 일				. . .				완 공 일				. . .
감리자		상 호						정보통신분야 엔지니어링사업자신고번호)(기술사무소등록번호)				제 호
		감 리 원		(서명 또는 인)				전화번호 (이동전화번호)
기록의 범위: 현장에 자재를 반입한 품목 모두 기록
연번	품 명		규 격		단위	설계량	반입량	반입일	합격량	불 합 격			검수자
										불합격량	사 유
1
2
3
210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)]

정보통신공사 현장에 사용된 사용자재의 품질은 표준(인증)규격으로 설계도서(제시방서) 기술기준에 적합하게 사용 및 시공되었음을 확인합니다.

년      월       일

감리 업체명 :                 (인)

감   리   원 :                 (인)

8. 시공상태의 평가결과서

■ 정보통신공사업법 시행에 관한 규정 [별지 제8호서식]
시공상태의 평가결과서 발주자 성명: 공사명: 현 장 주 소:
착 공 일		. .	완 공 일		. .
감 리 자	상 호		(정보통신분야 엔지니어링사업자신고번호)(기술사무소등록번호)		제 호
	감리원	(서명 또는 인)	전화번호 (이동전화번호)
검 사 항 목 및 내 용(해당공사만 기재)				검사결과		검 사 자
1. 구내통신선로설비공사에 대한 검사
1) 방송통신 기자재의 형식승인제품 사용여부				기술기준에 적합
2) 국선수용 및 구내회선의 충분한 예비 회선수 확보여부
3) 구내통신실 위치 및 면적 확보의 적정여부
4) 국선 인입관로 적정여부
5) 국선 예비 인입배관 확보 및 굵기의 적합여부
6) 국내 건물간선계, 수평배선계 및 옥내배관의 적정여부
7) 국선/중간/세대 등 통신단자함 설치 및 요건 충족여부
8) 구내배선 방식(성형배선)과 배선(동축케이블, 광케이블)의 성능 적정여부
9) 예비전원 설비 확보 및 접지설비의 접지저항 적정여부
2. 방송공동수신설비(지상파TV, 위성방송, FM라디오, 종합유선방송)공사에 대한 검사
가. 공통사항
1) 배관, 배선, 증폭기, 분배기의 외부 교체 용이성 여부
2) 옥내배관 및 배선(동축케이블, 광케이블)의 성능 적정여부
3) 장치함 설치장소 및 공간확보의 적정여부
나. 지상파TV, 위성방송, FM라디오방송설비
1) 방송통신기자재의 형식승인 또는 해당 성능기준 제품사용여부
2) 수신안테나 설치방법의 적정성여부
3) 수신안테나의 레벨조정 및 출력레벨의 적정성 사용여부
다. 종합유선방송설비
1) 방송통신기자재의 형식승인 제품사용여부
2) 인입설비(지하/가공/맨홀/핸드홀/인입배관)의 적정여부
3) 지상파TV 및 종합유선방송설비 분리 설치방식의 적정여부
4) 신호분배 및 신호레벨의 적정여부
3. 이동통신구내선로설비공사에 대한 검사
1) 급전선 인입표준도 등에 의한 적정 설치여부
2) 옥외안테나와 중계장치간 배관 및 닥트의 적정 설치 여부
3) 전원 및 접지설비의 적정여부
4) 중계장치, 송수신용안테나 설치장소의 확보 여부
4. 지능형 홈네트워크 설비 등 기타 정보통신공사에 대한 검사
210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)]

9. 감리원자격증 사본

■ 정보통신공사업법 시행에 관한 규정 [별지 제3호서식]

감   리   원   자   격   증

○○정보통신공사협회

145mm × 90mm[보존용지(1종) 120g/㎡]

(제2쪽)

감 리 원 자 격 증

발 급  번 호 :

등       급 :

사   진

성       명 :

생 년 월 일 :

(2.5㎝×3㎝)

주       소 :

「정보통신공사업법」제8조 및 같은 법 시행령 제9조에 따라 감리원 자격증을 교부합니다.

년       월       일

○○정보통신공사협회장	직인

.

145mm × 90mm[보존용지(1종) 120g/㎡]

10. 정보통신기술자 배치의 평가결과서

■ 정보통신공사업법 시행에 관한 규정 [별지 제10호서식]

정보통신기술자 배치의 적정성 평가결과서

발주자 성명:                      공사명:

현 장 주 소:

착 공 일		. . .	완 공 일		. . .
감리자	상 호		(정보통신분야 엔지니어링사업자신고번호)(기술사무소등록번호)		제 호
	감 리 원	(서명 또는 인)	전 화 번 호 (이동전화번호)

시공사

상   호

전  화  번  호

대 표 자

정보통신공사업

등  록  번  호

제            호

주   소

시공현장 정보통신기술자

성    명

자 격 등 급

자격발급번호

업 무  배 치  구 분

상기 정보통신기술자는(               )정보통신공사 현장에 「정보통신공사업법」제33조 및 같은 법 시행령 제34조에 따라 적절하게 배치되었으며, 공사전반에 걸쳐 설계도, 시방서 및 기타 도급계약 등 관계법령에 따라 그 업무를 성실히 수행하였음을 확인합니다.

년        월        일

상 호 명 :

감 리 원 :    (서명 또는 인)

(발주자)                    귀하

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)]

11. 정보통신공사 도급 계약서

정보통신공사 도급 계약서 (표지-기본 내용)

1. 공  사  명  :

2. 공사현장 주소  :

3. 공 사 개 요  1) 건축 허가서의 주 용도 :

2) 층  수 : 지하  층,    지 상    층

3) 건물 연면적 :   ㎡

4) 회선수 : 국선   회선,  구내선     회선

5. 계 약 금 액  :  일금               원정  ( ￦                     )

6. 착공 일자  :  2 0 0   년       월      일

8. 준공 일자  :  2 0 0   년       월      일

위의 시설공사 계약을 체결함에 있어 시공자는 설계도서 및 기술기준에 적합하게 공사 일정 기간 내에 성실히 본 공사를 (시공준공)할 것을 확약하며 정보통신공사업법시행령 제26조의(공사도급계약서의 내용)을 준수하여 계약한다.

년      월        일

발  주  자

대   표   자 :                   (인)

주민(법인)등록번호 :

전  화  번 호 :

주        소 :

계 약 자 (시공사)

상        호 :

대   표   자 :                   (인)

주민(법인)등록번호 :

정보통신공사업 등록번호:

전  화  번 호 :

주        소 :

* 공사업등록증 사본을 첨부 하여 확인한다.

12. 정보통신공사 감리계약서

정보통신공사 감리계약서 (표지)

1. 공  사  명  :

2. 공사현장 주소  :

3. 공 사 개 요  1) 건축 허가서의 주 용도 :

2) 층  수 : 지하  층,    지 상    층

3) 건물 연면적 :   ㎡

4) 회선수 : 국선   회선,  구내선     회선

5. 계 약 금 액  :  일금               원정  ( ￦                     )

6. 착공 일자  :  2 0 0   년       월      일

8. 준공 일자  :  2 0 0   년       월      일

위의 감리계약을 체결함에 있어 감리자는 설계도서 및 기술기준에 적합하게 공사 일정 기간 내에 성실히 본 공사를 (감리완료)할 것을 준수하여 계약한다.

년      월        일

발  주  자

대   표   자 :                   (인)

주민(법인)등록번호 :

전  화  번 호 :

주        소 :

계 약 자 (감리자)

상        호 :

대   표   자 :                   (인)

주민(법인)등록번호 :

엔지니어링사업자등록번호, 정보통신기술사사무소 등록번호:

전  화  번 호 :

주        소 :

* 엔지니어링사업자신고증 사본을 첨부 하여 확인한다.

13. 엔지니어링사업자 신고증 사본

엔지니어링산업진흥법시행규칙 제7조 제2항 [별지 제9호서식]

엔지니어링사업자 신고증

명      칭

대표자성명

생년월일

소  재  지

전화번호(FAX, E-mail)

엔지니어링업

신고번호

제                호

기술부문

등        개 부문

전문분야

등        개 분야

엔지니어링

컨설팅업

신고번호

제                호

기술부문

등        개 부문

전문분야

등        개 분야

신고 연 월 일

년           월          일

「엔지니어링산업 진흥법」 제21조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조에 따라 위와 같이 신고하였음을 증명합니다.

년          월          일

협회장	직인

210㎜×297㎜[보존용지(1종) 120g/㎡]

14.  자체 감리를 한 경우에는 자체감리 확인서

정보통신공사 자체감리원 지정 확인서
발주회사	상 호					사업자등록번호
	대 표 자					연락처
	주 소
성 명		자격 등급	자격발급 번 호	업무배치 구 분	생년월일		발 급 일 자		재 직 기 간	소속
상기 정보통신 ( )급 감리자 성명( )는 우리 00주택공사의 재직자로서 정보통신공사의 현장( 00 광역시 00구 00동 000번지의 00아파트 00단지 제 00공구)의 정보통신감리자로 00년 00월 00일자로 지정해서 00년 00월 00일까지 정보통신감리를 수행했음을 확인합니다. 년 월 일 발주자 : 00주택공사 대표자 : 000 (인) 00시, 군, 구청장 귀하

15. 정보통신공사 감리결과보고서 민원접수 위임장

정보통신공사 감리결과보고서 민원접수 위임장

발주자(위임자)

성        명 :              (인)

주        소 :

연   락   처 :

위임받는 사람

위임자와 관계 :

성        명 :              (인)

주       소  :

연   락   처 :

정보통신공사업법시행령제35조제2항에 대한 감리결과서 제출 민원의 정보     통신공사 현장주소 : (   )광역시, 도 (   )시, 군, 구(   )읍․면․동(     )번     지의 정보통신공사 감리결과서 민원접수와 결과 통보서 수령에 대한 발주자가 그     권한을 위임합니다.

년     월     일

(       )시, 군, 구청장 귀하

※ 유 의 사 항

다른 사람의 인장 도용 등에 대해 허위로 위임장을 작성 신청할 경우,형법 제231조와  제232조의 규정에 의하여 사문서 위, 변조 죄로 5년이하의 징역 또는 1천만원 이하의  벌금에 처하게 됩니다.

정보통신감리 시공상태 평가 세부 체크리스트

접수일자:            접수번호:          신청자(발주자):

공 사 명:            현장주소:

1. 구내통신선로설비공사                  작성자 성명:

항목		확인 내용	확인 결과	설계 근거
방송통신 기자재 정부인증규격품		ㅇ 방송통신기자재는 전파법의 적합인증 제품(KC)과 정부인증규격제품 (KCS)을 시공 하였는가? - 모듈러 잭, 배선반(101블럭) 등	도 면 번 호 ( ) (적합)	o전파법 제58조의2 o단말장치기술기준제21조
회 선 수		o 국선 수용, 구내회선 구성 및 단말장치 등의 증설을 고려한 충분한 회선확보 도면작성과 시공 하였는가? - 주거용：단위세대당 1회선이상, 광섬유케이블 2코아 이상 - 업무용：각 업무구역당(10㎡)당 1회선이상 또는 광섬유케이블 2코아 이상 시공 하였는가? - 기타건축물 : 건축물의 용도를 감안 신축적으로 적용 ※구내 1회선은 4쌍꼬임케이블 기준으로 시공 하였는가?	도 면 번 호 ( ) (적합)	o방송통신설비의기술기준규정 제20조
구내통신실면적	업무용 건축물	o 6층이상이고 연면적5천㎡이상인 경우 - 집중구내통신실：10.2㎡이상 1개소 도면에 면적표기를 작성 하고 시공 하였는가? - 각층별 전용면적별 층구내통신실 확보 여부 o 업무용건축물 집중구내통신실 확보 하였는가? - 연면적 500㎡ 이상 : 10.2㎡ - 연면적 500㎡ 미만 : 5.4㎡ o 설계도면에 구내통신실 위치 및 부대설비 적정여부 - 지상원칙, 침수 및 습기가 들어올 장소는 아닌지 여부 확인과 조명시설 및 통신장비용 전원설비 시공여부	도 면 번 호 ( ) (적합)	o방송통신설비의기술준규정 제19조
	공동 주택	o 단지규모별 집중구내통신실 면적을 확보하여 도면에 면적표기를 작성 하였는가?(설계도 검토자는 방송통신설비의 기술기준에관한 규정 제19조 별표의 단지 규모별 통신실 면적 확보 기준표에 따라 면적을 확인하고 검토) o 설계도면에 구내통신실 위치 및 부대설비 적정여부 - 지상원칙, 침수 및 습기가 들어올 장소는 아닌지 여부 확인과 조명시설 및 통신장비용 전원설비 시공여부	도 면 번 호 ( ) (적합)
국선인입	지하 인입	o 지하인입관로의 표준도(상세도면) 작성 시공여부?	(적합)	o방송통신설비의기술기준규정제4조,제5조, 제18조,제24조,제25조 o구내통신·선로기술기준 제27조
	가공 인입	o 가공인입을 하는 경우 표준도에 맞게 상세설계 도면 작성, 시공 하였는가?	(적합)
	설치 위치	o 맨홀ㆍ핸드홀 및 전주 등 설치위치 대지분계점내에 설치도면 작성, 시공 하였는가? o 구내로 인입시 합성수지전선관 KSC8455 사용 o 전주의 인입배관의 높이는 지상 20cm ~ 50cm	도 면 번 호 ( ) (적합)

항목		확인 내용	확인 결과	근 거
인입배관	확보 공수	o 주거ㆍ기타건축물：2공이상(예비1공이상 포함)도면 작성 시공 하였는가? o 업무용건축물: 3공이상(예비2공이상포함)도면 작성, 시공 하였는가?	도 면 번 호 ( ) (적합)	o 방송통신설비의기술기준규정제18조, 제25조 o구내통신·선로기술기준 제26조,제27조
	배관의 요건	o 배관의 내경은 선로외경(다조인 경우에는 그 전체의 외경의 2배이상 배관규격을 적용한 도면작성, 시공 하였는가? o 공동주택 배관 내경 계산된 도면작성, 시공 하였는가? - 20세대 이상의 : 최소 54mm 이상 - 20세대 미만의 : 최소 36mm 이상	도 면 번 호 ( ) (적합)
옥내배관	배관의 요건	o 내부식성 금속관 또는 KSC(한국산업규격) 8454 동등규격 이상의 합성수지제 전선관 도면작성, 시공 하였는가? o 수용케이블 배관 내경 계산된 도면작성, 시공 하였는가? - 배관단면적의 32%이하로 케이블 수용 o 국선단자함과 장치함구간 28mm 배관 시공 하였는가?	도 면 번 호 ( ) (적합)	o 방송통신설비의기술기준규정제18조 o 접지·구내통신·선로기술기준제28조, 제33조
	건물 간선계	o 간선계와 동등한 1공이상의 예비공 시공 하였는가? o 트레이ㆍ닥트설치의 경우 적정하게 시공 하였는가? - 여유공간 확보 및 닥트내부 조명시설 시공 하였는가?	번 호 ( ) (적합)
	수평 배선계	o 성형구조 또는 성형배선으로 시공 하였는가?	번 호 ( ) (적합)
	이격 거리	o 강전류전선과의 이격거리 시공 하였는가? - 300V이하： 6㎝이상(벽내 규정 없음) - 300V초과：15㎝이상( “ ) - 전기 전선과 이격거리는 10cm 이상, 도시가스배관과는 혼촉되지 않도록 시공 하였는가?	도 면 번 호 ( ) (적합)	o방송통신설비의기술기준규정제8조 o구내통신·선로기술기준 제23조
통신분배함	국선 단 자 함	o 주단자함ㆍ주배선반 설치 - 300회선미만：주단자함 또는 주배선반(국선단자함)으로 시공 하였는가? - 300회선이상： 주배선반 o 가입자보호기 설치, 시공 하였는가? o 실내설치, 설치장소ㆍ설치높이(30㎝이상) 시공 하였는가? - 접지단자대 설치,전원단자 시공 하였는가?	도 면 번 호 ( ) (적합)	o방송통신설비의기술기준규정제5조,제18조, 제20조 o 접지·구내통신·선로기술기준제29조,제30조, 제33조
	중간 단자함	o 배관굴곡점, 분기위치에 시공 하였는가? o 광케이블 인입시 전원단자 시공 하였는가?	번 호 ( ) (적합)
	세대 단자함	o 공동주택시 세대별 시공 하였는가? o 단자함 크기는 300*400mm정도이상으로 권고 시공 하였는가?	번 호 ( ) (적합)
구내배선	케이블성능	o 케이블은 다음의 성능 이상급 100.0(㎒)을 시공 하였는가? - 반사손실(dB)기준값10.0이상, 감쇠(dB)기준값24.0 이하 근단누화손실(dB)30.1이상, 근단누화전력합손실(dB)27.1이상, 원단감쇠대누화비(dB)17.4이상 원단감쇠대누화비전력합(dB)14.4이상	도 면 번 호 ( ) (적합)	o접지·구내통신· 선로기술기준 제32조, 제33조

항목

확인 내용

확인

결과

근   거

구내배선

광섬유

케이블

성 능

o 공사시방서에 사용하는 케이블은 다음의 성능 이상급을 사용 시공 하였는가?

가. 공동주택 및 업무용건축물

종류	파장 (nm)	채널손실
단일모드	1,310	7㏈ 이하
	1,550	7㏈ 이하
다중모드	850	13㏈ 이하
	1,300	9㏈ 이하

주) 링크성능은 집중구내통신실에서 광섬유케이블의 종단(세대단자함 또는 인출구)까지의 기준임나 공동주택 외 주거용 건축물 및 기타건축물

종류	파장 (nm)	채널손실
단일모드	1,310	3.45㏈ 이하
	1,550	3.45㏈ 이하

주) 링크성능은 국선단자함에서 광섬유케이블의 종단(세대      단자함 또는 인출구)까지의 기준임

도 면

번 호

(    )

(적합)

o 접지·구내통신·선로기술기준제32조,제33조

배선

방식

o 주거용건축물(공동주택)

- 세대단자함에서 각 실별 인출구간 성형배선 시공 하였는가?

o 업무용 및 기타건축물

- 층 단자함에서 각 인출구간 성형배선  시공 하였는가?

도 면

번 호

(    )

(적합)

절연

저항

o 선로 상호간ㆍ대지간：10㏁이상

o기술기준규정12조

건물

용도별

링크

성능

o 시방서에 구간별 링크성능

- 주거용：100㎒이상(국선단자함에서 인출구까지, 동단자함이 설치된 경우 동단자함에서 인출구까지)

- 업무용, 기타：100㎒이상(층단자함에서 인출구까지)

도 면

번 호

(    )

(적합)

o 접지·구내통신·선로기술기준 제33조

종단

종단

장치

o 모듈러짹(6핀,8핀)또는 광 인출구  시공 하였는가?

o구내통신선로기술기준제31조

기타

예비

전원

설비

o 국선 10회선이상인 구내교환설비 예비전원 시공 하였는가?

- 정전시 최대 부하전류를 3시간이상 공급할 수 있는 축전지  또는 발전기

도 면

번 호

(    )

(적합)

o방송통신 기술기준규정제10조

o구내통신기술기준 제34조

접지

설비

o 다음의 경우는 100Ω 접자

․선조․케이블일정 간격으로 시설하는 접지

․국선 수용 회선이 100회선 이하인 주배선반

․보호기를 설치하지 않는 구내통신단자함

․구내통신선로설비 전송, 제어신호용 쉴드접지

접지선：1.6㎜이상의 절연전선 사용

o 100Ω 접지 이외는 10Ω접지로 시공하였는가?

도 면

번 호

(    )

(적합)

o 방송통신설비의기술기준규정제7조

o접지·구내통신·선로기술기준 제4조,제5조

2. 방송공동수신(지상파디지털방송TV, 위성방송, FM라디오방송,

DMB방송, 종합유선방송)설비공사

1) 장치함

항목		확인 내용	확인 결과	근 거
장치함	장치함	o 장치함의 내부에는 절연 보조 장치, 잠금장치 및 통풍구 시공 하였는가? o 장치함은 계단이나 복도 등 실내의 공용부분에 설치할 되도록 시공 하였는가? o 장치함의 크기는 증폭기, 분배기, 분기기, 보호기 및 케이블 등 필요한 설비를 수용할 수 있는 충분한 공간을 확보 설치할 되도록 시공 하였는가? o 증폭기·분배기 등 서로 간에 신호의 간섭이 없도록 시공 하였는가? o 장치함은 각 층(지하층 포함)에 설치되는 층 장치함과 접속할 수 있도록 시공 하였는가?	도 면 번 호 ( ) (적합)	o방송공동수신설비의 설치 기준에관한고시제3조의2
	층 장치함	o 층 장치함은 각 세대별 단자함과 접속할 수 있도록 설치하여야 한다. 다만, 지하층에 설치되는 층 장치함에는 에프엠(FM)라디오 및 이동멀티미디어방송을 수신할 수 있는 중계기용 무선기기를 설치하되, 옥상 등의 수신안테나와 연결	도 면 번 호 ( ) (적합)	o 방송공동수신 설비의 설치 기준에관한고시제3조의2
	각세대별 단자함	o 각 세대별 단자함층 장치함으로부터 인입되는 지상파방송, 위성방송 및 종합유선방송을 각각 수신할 수 있도록 선로를 설치 선로에는 출력단자의 임피던스가 75Ω인 분배기 및 직렬단자를 설치	도 면 번 호 ( ) (적합)	o 방송공동수신설비의 설치 기준에관한고시제3조의2

2) 증폭기

항목	확인 내용	확인 결과	근 거
증폭기	o 수신안테나로부터 입력된 신호를 수신주파수대역별로 분리증폭한 후 이를 다시 혼합하여 출력하거나 전 대역을 광 대역으로 증폭이 되도록 시공 하였는가? 1. 수동으로 출력신호의 세기를 조정할 수 있을 것 2. 지상파방송, 위성방송의 신호를 균일하게 증폭 3. 케이블 또는 별도의 전력선으로부터 전원을 공급받을 수 있어야 하고, 공급되는 전원을 수동으로 연결하거나 차단 o 건축물의 벽이나 바닥 안에 설치하는 증폭기와 분배기 등의 장치는 외부에서 교체하기 쉬운 장치함에 설치 1. 54～806㎒용 증폭기, 2. 54～2150㎒용 증폭기 3. 광(光)증폭기 o 케이블의 특성에 의하여 자연적으로 감쇄된 상향신호 및 하향신호를 분리하여 증폭하는 기능이 있을 것 o 수동으로 증폭기능을 조정할 수 있는 제품 o 등화기 및 감쇄기로 입력레벨을 등화 또는 감쇄할 수 있는 제품 o 전원을 수동으로 연결 또는 차단할 수 있어야 하며 접지단자가 있는 제품 o 건축물의 벽이나 바닥 안에 설치하는 증폭기와 분배기 등의 장치는 외부에서 교체하기 쉬운 장치함에 설치하여야 하고, 이들 장치와 접속하는 동축케이블이나 광케이블은 적당한 길이의 여분 시공 하였는가?	도 면 번 호 ( ) (적합)	o방송공동수신설비기준고시 제11조제3항,제16조,제25조 ,제7조5항

3) 안전조건

항목		확인 내용	확인 결과	근 거
안전조건	보호기	o 방송 공동수신설비에는 보호기를 설치하여야 한다. o 보호기의 성능 및 접지에 관하여는「방송통신설비의 기술기준에 관한 규정」제7조를 준용 시공 하였는가?	도 면 번 호 ( ) (적합)	o방송공동수신설비의 설치제4조제11조제3항
	전원설비	o DMB 방송수신설비에 사용되는 증폭기와, DMB 중계기에 정전 시에도 항상 방송수신을 유지할 수 있도록 비상전원 공급이 가능한 회로를 구성하여 시공 하였는가?	도 면 번 호 ( ) (적합)	o방송공동수신설비의 설치 기준에관한고시제4조④항

4) 구내배관

항목		확인 내용	확인 결과	근 거
구내배관	구내관로의 배관	o 옥상안테나에서 장치함 구간에 22mm배관 4공(지상파TV, 위성방송용, FM라디오, DMB용 주-3개, 예비1개) 통신용 배관을 시공 하였는가? o 배관의 안지름은 배관에 들어가는 케이블 단면적의 총합계가 배관 단면적의 32퍼센트 이하가 되도록 하여 시공 하였는가? o 배관의 굴곡은 가능하면 완만하게 처리하여야 하고, 곡률반지름은 배관 안지름의 6배 이상으로 시공 하였는가? o. 장치함부터 세대단자함까지 또는 장치함에서 다른 장치함까지 등 한 구간의 배관은 굴곡 부분은 3개소 이하로 시공 하였는가? o 1개소의 굴곡 각도는 직선상태의 배관이 꺾이는 각도가 90도 이하로 하며, 꺾인 각도의 합계는 180도 이하로 하고 배선의 교체와 증설이 쉽도록 시공 하였는가?	도 면 번 호 ( ) (적합)	o방송공동수신설비의 설치기준에관한고시제7조
	케이블여분	o 장치와 접속하는 동축케이블이나 광케이블은 적당한 길이의 여분을 가지도록 시공 하였는가?	도 면 번 호 ( ) (적합)	o방송공동수신설비고시제7조5항

5) 구내배선

항목

확인 내용

확인

결과

근   거

광케이블

o o  광(光)케이블

광섬유 케이블	단일모드광섬유(SMF)
파장(nm)	1310	1550
손실(dB/㎞)	0.5 이하	0.4 이하

- 광배선구간이 짧을 경우에는 광섬유의 크래딩에 가하는 광 파워는 수신기에 과부하를 주지 아니하도록  시공 하였는가?

- 공동주택(특등급)의 경우에는 전송데이터가 집중되는 구내간선계는 단일모드 광섬유케이블(SMF)을 설치 시공 하였는가?

도 면

번 호

(    )

(적합)

o방송공동수신설비의 설치기준에 관한고시 제7조,제11조제3항

구내배선

o o 방송 공동수신설비의 구내배선(이하 "구내배선”이라 한다)은 동축케이블 또는 광섬유케이블을 사용하여야 하며, 성형배선 시공 하였는가?

- 동일 실내에서는 직렬단자를 활용하여 분배 또는 분기

o o 구내배선은 다음 각 호와 같이 시공 하였는가?

1. 방송 공동수신 안테나 시설 및 종합유선방송 구내전송선로설비의 배선은 장치함까지 각각 단독으로  시공 하였는가?

2. 공동주택(세대 내에서 분기가 없는 기숙사 및 「주택법 시행령」제3조제1항 제2호의 규정에 따른 원룸형 주택의 모든 요건을 갖춘 주택은 제외한다)인 경우에는 세대단자함까지 따로 설치하여야 하며, 세대내는 성형배선으로 시공 하였는가?

o o 구내배선 상호간 또는 그 밖의 사용설비와 접속할 때에는 접속기구(커넥터)를 사용

o 구내배선은 통신용 케이블이 들어오는 세대단자함을 같이 사용할 수 있으며, 통신용 배관을 이용하여 배선을 할 경우에는 통신용 케이블의 손상 등으로 인한 통신소통에 지장이 없도록 시공 하였는가?

도 면

번 호

(    )

(적합)

o방송공동수신설비의 설치기준에관한고시제7조의2

6) 지상파TV, 위성방송, FM라디오방송설비, DMB방송 안테나

항목	확인 내용	확인 결과	근 거
방송통신기자자재와 방송주파수 대역에 적합한 설계	ㅇ방송통신기자재는 전파법의 적합인증 제품과 정부인증규격품 사용 하여 시공 하였는가? ㅇ방송 공동수신 안테나 시설은 수신안테나로부터 들어오는 방송의 신호를 주파수의 변환 없이 그대로 전송하여 시공 하였는가? - 지상파TV방송 : 54～805.75 ㎒ - FM라디오방송 : 88～107.9 ㎒ o 위성방송 할당주파수대: 950～2150㎒ o 이동멀티미디어방송 할당주파수대역(174∼216㎒)	도 면 번 호 ( ) (적합)	o전파법 제58조의2 o방송공동수신설비기준고시 제10조
지상파수신 안테나	o 수신안테나 설치 상세 설계도면을 작성 하였는가? o 수신안테나는 지상파방송(TV, FM, DMB, 위성방송 신호를 잘 수신할 수 있도록 기계적·화학적으로 내구성이 우수한 안테나를 시공 하였는가?? o 수신안테나와 동축케이블의 접속부는 방수구조이어야 하며 동축케이블과 직접 접속 o 수신안테나는 모든 채널의 지상파방송, 위성방송 신호를 수신할 수 있도록 안테나를 구성하여 시공 하였는가? o 둘 이상의 건축물이 하나의 단지를 구성하고 있는 경우에는 한조의 수신안테나를 설치하여 이를 공동으로 사용할 수 있도록 시공 하였는가? o 수신안테나는 벼락으로부터 보호될 수 있도록 설치하되, 피뢰침과 1미터 이상의 거리를 두어 시공 하였는가? o 수신안테나를 지지하는 구조물은 풍하중을 견딜 수 있도록 견고하게 시공 하였는가?	도 면 번 호 ( ) (적합)	o방송공동수신설비기준고시 제11조제3항,제12조,제13조

7) 분배기, 직렬단자

항목

확인 내용

확인

결과

근   거

신호분배

아울렛

분배기 분기기

o 방송 신호를 임피던스의 변화 없이 분배하거나 분기할 수 있는 제품으로 시공 하였는가?

o 유휴분배단자와 유휴분기단자는 75Ω으로 종단할 수 있도록 시공 하였는가?

o 분배기와 분기기는 기술기준에 맞는 제품을 시공하였는가?

o 분배기와 분기기

가. 54～806㎒용, 나. 54～2150㎒용, 다. 광증폭기

도 면

번 호

(    )

(적합)

o 방송공동수신설비기준고시 제11조제3항,제17조

제24조,제26조

직렬단자

방송 공동수신 안테나 시설의 질적 수준(제22조)

측 정 항 목		기 준 값
주파수대역		54～2,150㎒
출력레벨(75Ω연결 시)	아날로그채널(FM포함)	55 ～ 85㏈㎶
	디지털 채널(8VSB) 초고화질채널(OFDM, QAM)	37 ～ 67㏈㎶ 39 ～ 69㏈㎶
	이동멀티미디어방송채널	23 ～ 53㏈㎶
	디지털위성방송채널	36 ～ 66㏈㎶
채널 간의 레벨 차	인접사용 채널 간	5㏈이내
	비인접사용 채널 간	10㏈이내
신호대잡음비(S/N비)	아날로그채널	삭제
	디지털 채널(8VSB) 초고화질채널(OFDM, QAM)	22㏈이상 24㏈이상
	이동멀티미디어방송채널	14㏈이상
	디지털위성방송채널	14㏈이상

가. 기준 값은 댁내 직렬단자에서의 질적 수준(단, 안테나 최초 입력신호의 S/N비가 미달할 경우 정상품질의 신호원 인가 시 기준)이며, 이동멀티미디어방송 기준 값은 지하층의 층 단자함에서의 질적 수준을 말하고, 측정항목 중 출력레벨은 채널전력을 말한다.

8) DMB 방송 중계기 설치

항목		확인 내용	확인 결과	근 거
중계기 배관배선	인입 방법	o 옥상의 DMB 안테나에서 지하층 중계기까지 인입용 배관과 배선은 기술기준에 적합하게 설계 하였는가? o 관로의 길이가 40m 초과할 경우 접속함 설계 하였는가?	도 면 번 호 ( ) (적합)	o접지·구내통신·선로기술기준 제35조 내지 제39조
	배관 설치	o 옥외 안테나와 최초 장치함이나 중계기설치 장소까지 22mm 배관 2공(주-1공, 예비-1공)의 배관을 설계하였는가?
중계기 설치	전원 설비	o 중계기 설치장소의 접속함에 AC220볼트 전원단자 1개 이상 설계 하였는가?
	접속함	o 중계기 접속함 위치는 유지관리가 쉬운 장소에 설계 하였는가? o 중계기 접속함의 접지저항은 100옴 접지 설계 하였는가?

9) 종합유선방송 구내전송선로설비

항목

확인 내용

확인

결과

근   거

인입

증폭기

분배기

설치

범위

o 종합유선방송 구내전송선로설비는 도로와 택지 또는 건축물의 경계점으로부터 세대단자함까지 시공 하였는가?

도 면

번 호

(    )

(적합)

o 방송공동수신

설비기준고시

제23조, 제25조, 제26조,

제28조,제30조

인입접속점

o 방송법제79조제3항의 규정에 의하여 종합유선방송사업자 또는 전송망사업자가 설치한 전송선로설비를 구내전송선로설비와 연결하기 위한 접속점은 구내전송선로설비중 보호기의 인입커넥터로 연결이 되도록 시공 하였는가?

증폭기

o 구내전송선로설비에 사용되는 증폭기는 다음 각 호의 기준에 적합하게 시공 하였는가?

1. 케이블의 특성에 의하여 자연적으로 감쇄된 상향신호 및 하향신호를 분리하여 증폭하는 기능이 있을 것

2. 수동으로 증폭기능을 조정할 수 있을 것

3. 등화기 및 감쇄기로 입력레벨을 등화 또는 감쇄할 수 있을 것

4. 전원을 수동으로 연결 또는 차단할 수 있어야 하며 접지단자를 구비할 것

분배기

분기기

o 분배기와 분기기는 기준에 맞게 시공 하였는가?

1. 종합유선방송 신호를 임피던스의 변화 없이 분배하거나 분기할 수 있을 것

2. 유휴분배단자와 유휴분기단자는 사용회선에 영향을 미치지 아니하도록 75Ω으로 종단할 것

단말 측정

출력레벨

측 정 항 목			기 준 값
주파수범위			54～1,002㎒
출력레벨 (75Ω 연결 시)	아날로그채널		55～ 85㏈㎶
	디지털채널	8VSB	37～67㏈㎶
		QPSK	29～59㏈㎶
		64QAM	35～65㏈㎶
		256QAM	42～ 72㏈㎶
채널 간의 레벨차 (동일 변조 방식)	인접사용 채널 간		5㏈이내
신호대 잡음비(S/N비)	아날로그채널		40㏈이상
	디지털채널	8VSB	22㏈이상
		QPSK	14㏈이상
		64QAM	20㏈이상
		256QAM	27㏈이상

o 도면의 공사시방서에 각 아울렛 측정시 출력레벨값을 표기하였는가?

도 면

번 호

(    )

(적합)

o 방송공동수신

설비기준고시

제30조

기준 값은 댁내 직렬단자에서의 질적수준

출력레벨은 채널전력을 말한다

(2017.01.02 개정)

3. 이동통신설비공사

항목		확인 내용	확인 결과	근 거
인입설비	인입 방법	o 이동통신사업자의 케이블이 지하인입이 되도록 급전선 인입표준도에 따라 시공하였는가? o 관로의 길이가 40m 초과할 경우 접속함 사용	도 면 번 호 ( ) (적합)	o 방송통신설비의기술기준규정제17조, 제18조 o 접지·구내통신·선로기술기준제35조 내지 제39조,제28제4항제 1호,제5항
	배관의 요건	o 옥외안테나와 최초 장치함(중계장치)간 3공 확보 하였는가?
		o 배관의 내경은 32mm 또는 급전선 외경(다조인 경우에는 그 전체의 외경)의 2배 이상	( ) (적합)
		o 배관은 외부의 압력 또는 충격 등으로부터 선로를 보호할 수 있는 기계적 강도를 가진 내부식성 금속관 또는 한국산업표준 KS C 8454 (지하에 매설되는 배관의 경우에는 KS C 8455) 동등규격 이상의 합성수지제 전선관을 사용 o 배관의 내경은 배관에 수용되는 케이블단면적의 총합계가 배관 단면적의 32% 이하 시공하였는가? o 배관의 굴곡은 완만하게 처리, 곡률반경은 배관내경의 6배 이상 시공하였는가? o 배관의 1구간에 있어서 굴곡개소는 3개소 이내, 1개소의 굴곡 각도는 90°이내, 3개소의 합계는 180°이내 o 지하 건축물, 시설이 다층일 경우는 관로를 구성하고 지하 공간의 최상위층(기지국의 송수신장치 또는 중계장치 설치장소 층)에서 각각의 하위층으로 관로를 구성 시공하였는가? o 지하 1층을 포함한 건물 높이가 30m를 초과하는 경우 지하층에서 지상층으로 연결되는 환풍구 또는 별도의 배관설치 등을 통해 구성 가능 시공하였는가?	도 면 번 호 ( ) (적합)
중계기 설치장소	전원 설비	o 2kW이상 상용전원 AC220볼트, 전원단자 3개 이상 시공 하였는가?	(적합)
	접지설비	o 중계장치 설치장소에 접지 하였는가?( 100옴 권장)	(적합)
	중계장치 장소확보	o 기지국의 송수신장치, 중계장치 설치장소는 먼지나 유해가스로부터 격리된 장소의 급전선 인입관로와 최단거리에 가로 2m, 세로 1m, 높이 2m의 공간 확보 o 기지국의 송수신장치 또는 중계장치 설치장소는 관로의 분계점에 가까운 곳으로 이동통신서비스 및 휴대인터넷서비스 등을 제공받기에 편리한 장소, 건축물의 지하층이 여러 층인 경우에는 매 2개 층 마다 확보	도 면 번 호 ( ) (적합)
	접속함	o 접속함의 접지저항은 100옴 접지(권장) 하였는가? o 접속함 위치는 유지관리가 쉬운 장소에 시공 하였는가?	(적합)
안테나설치장소	옥외안테나	o 옥외안테나 설치장소는 2개 장소로서 각각 가로 2m, 세로 2m, 높이 5m의 장소를 확보 시공하였는가?	번 호 ( ) (적합)
	옥내안테나	o 송수신용 안테나의 설치장소	도면번호( ) (적합)