2012년도 그린홈100만호 보급사업 지원안내

		사업개요

❍ 그린홈 100만호 보급사업 이란?

- 정부에서는 2020년까지 신재생에너지주택(Green Home) 100만호

보급목표로 태양광, 태양열, 지열, 소형풍력, 연료전지 등 신재생

에너지원 주택 설치 시, 사업비 일부(50%)를 민간에 보조지원

하고 있음.

- 또한, 우리 道에서는 도내 신재생에너지 보급 활성화 및 에너지

복지 증진을 위하여 정부 승인 사업에 한하여 자부담분의 일부

를 보조지원 하고 있음.

【 신재생에너지원별 지방비 지원금액 】

태양광 : 1가구당 최대 200만원 이내

태양열, 지열, 연료전지 : 1가구당 최대 400만원 이내

※ 그린홈(Green Home) 개념도

※ 분야별 지원내역

분 야	구 분	최대 지원용량	용 도
태양광	고정식	3㎾이하/호	전기생산
	추적식
	BIPV
태양열	평판형	30㎡이하/호	온수생산
	단일진공관형
	이중진공관형
지열	수직밀폐형	17.5㎾이하/호 (5RT이하/호)	냉ㆍ난방 이용
소형풍력	-	3㎾이하/호	전기생산
연료전지	-	1㎾이하/호	전기생산 (온수 추가생산)

❍ 지원대상 : 에너지관리공단 보조사업으로 선정되어 신재생

에너지 설비를 설치하고자 하는 주택소유자

1. 개별주택(Green Home)

구 분	세 부 내 용
단독주택	단독주택 소유자 또는 소유예정자로서 기존 및 신축 주택 모두 가능
공동주택	1. 기존의 공동주택 입주자의 동의후 신청이 가능하며, 신청자는 입주자 대표로 함 2. 신축중인 공동주택 연내에 준공이 가능한 공동주택을 대상으로 하며, 신청자는 건축 중인 공동주택의 시공사, 시행사 대표 또는 입주자 대표로 함

2. 그린빌리지(Green Village)

구 분	세 부 내 용
대상마을	단독주택 10가구 이상의 마을(아파트 등 공동주택 포함)에 신 재생에너지를 설치할 경우 지원하는 사업 ※ 그린빌리지 추진시 마을회관, 경로당 등 주민편익시설 신청 불가
신 청 자	마을(공동주택) 대표, 주택 및 건물소유자, 기타 법인

		사업 신청절차 ⇨ 그린홈 홈페이지(http://greenhome.kemco.or.kr)

		설치 신재생에너지원 소개

□ 지원기준 및 소요사업비(2011년 기준)

구 분	형 식	지원기준	단 가 (천원)	총 사업비(천원)				비고
				계	국 비	지방비	자부담
지 열	밀폐형	17.5㎾/호	1,690/㎾	29,575	14,787	4,000	10,788
태양열	평판형	30㎡/호	1,012/㎡	30,360	15,180	4,000	11,180
	단일진공관		1,160/㎡	34,800	17,400	4,000	13,400
	이중진공관		1,030/㎡	30,900	15,450	4,000	11,450
태양광	고정식	3㎾/호	5,650/㎾	16,950	8,475	2,000	6,475
연료전지	가정용	1㎾/호	60,000/㎾	60,000	48,000	4,000	8,000

□ 원별 지원내역 및 기대효과

❍ 태양광 : 태양을 이용, 전기생산으로 가정용 전력소비량 절감

1. 지원개요 : 고정식 기준 최대 3㎾ 이하

형 식	지원범위	단 가	정부지원 (50%)	지방비 지원(천원)			비 고
				계	도비	시군비
고정식	3㎾이하	5,650/㎾	2,825/㎾	2,000	600	1,400

2. 태양광 주택 권장설치 용량표

용량(㎾) 사용량(㎾h/월)	2㎾ 이하	2.5㎾ 이하	3㎾ 이하
300이하	○
300초과 ~ 350이하		○
350초과			○

3. 설치 기대효과 (3㎾ 설치 시 - 면적 23㎡ 소요)

❍ 태양열 : 집열․축열을 통한 가정용 온수사용, 난방보조

1. 지원개요 : 평판형, 진공관형(단일, 이중) 30㎡ 이하

형 식	지원범위	단 가	정부지원 (50%)	지방비 지원(천원)			비 고
				계	도비	시군비
평판형	30㎡이하	1,012/㎡	506/㎡	4,000	1,200	2,800
단일진공		1,160/㎡	580/㎡
이중진공		1,030/㎡	515/㎡

2. 설치 기대효과 (30㎡ 설치시 - 면적 35㎡ 소요)

❍ 지열 : 히트펌프를 이용하여 연중 15℃ 지열을 가정 냉․난방에 이용

1. 지원개요 : 냉․난방용 지열 17.5㎾ (5RT) 이하  ※ 1RT=3.5㎾

형 식	지원범위	단 가	정부지원 (50%)	지방비 지원(천원)			비 고
				계	도비	시군비
냉난방용 지열	17.5㎾ 이하	1,690/㎾	845/㎾	4,000	1,200	2,800	단독주택기준

2. 설치 기대효과 (17.5㎾ 설치시 - 면적 히트열교환기 50㎡, 기계실 6.6㎡)

- 연중 일정한 지중의 열을 이용하므로 타 에너지원에 비하여 외부

환경의 영향을 크게 받지 않음

❍ 연료전지 : 연료 내 수소를 산소와 반응, 전기와 열을 동시 생산

1. 지원개요 : 연료전지 최대 1㎾ 이하

형 식	지원범위	단 가	정부지원 (80%)	지방비지원(천원)			비 고
				계	도비	시군비
연료전지	1㎾ 이하	60,000/㎾	48,000/㎾	4,000	1,200	2,800

2. 설치 기대효과 (1㎾ 설치시 - 면적 2㎡ 소요)