평창군 고시 제2017-89호

평창 용평 관광단지 조성계획(변경) 승인고시

1. 관광진흥법 제54조 제1항, 제3항의 규정에 의거 평창 용평 관광단지 조성계획(변경)을 다음과 같이 승인 고시합니다.

2. 관계도서는 평창군청(문화관광과)에 비치하고 토지소유자 및 이해관계인에게 열람토록 합니다.

2017년 7월 7일

평    창    군    수

가. 관광단지명 : 평창 용평 관광단지

나. 위      치 : 평창군 대관령면 용산리․수하리 일원

다. 지정면적 : 16,219,204㎡(변경없음)

라. 조성계획면적 : 16,219,204㎡(변경없음)

마. 사업 시행자 : ㈜용평리조트

바. 사업기간 : 2002년 ~ 2025년

사. 변경내용

○ 운동오락시설지구의 스키장 내 기존 가스저장고(폐쇄)에 따른 면적 변경

○ 공공편익시설지구의 가스저장고 신설에 따른 면적 변경

○ 숙박시설지구의 관광호텔 증축 등에 따른 건축 연면적 변경

아. 조성계획도서 및 토지조서 : 게재생략(평창군청 문화관광과 비치)

자. 평창군 군관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 승인조서 : 별첨

차. 변경년월일 : 2017. 7. 6.

평창 용평 관광단지 토지이용계획(변경)

구 분		부 지 면 적 (㎡)			구성비 (%)			건축연면적 (㎡)
		기정	변경	증감	기정	변경	증감	기정	변경	증감
합 계		16,219,204	16,219,204	-	100.00	100.00	-	762,954.48	767,294.60	증)4,340.12
1.공공편익시설지구		493,878	495,564	증1,686	3.06	3.06	-	5,003.20	5,301.52	증)298.32
	도로	198,858	198,858	-	1.24	1.24	-	-	-	-
	변전소	7,940	7,940	-	0.05	0.05	-	2,328.00	2,328.00	-
	교통안내소	-	-	-	-	-	-	11.20	11.20	-
	세탁실	11,219	11,219	-	0.07	0.07	-	2,664.00	2,664.00	-
	오수처리장	6,912	6,912	-	0.04	0.04	-	-	-	-
	하천	268,949	268,949	-	1.66	1.66	-	-	-	-
	가스저장고	-	1,686	증 1,686	-	0.00	-	-	298.32	증)298.32
2.숙박 시 설 지 구		1,094,594	1,094,594	-	6.74	6.74	-	661,096.56	665,178.38	증)4,081.82
	드래곤밸리(호텔)	21,478	21,478	-	0.13	0.13	-	21,063.04	25,144.86	증)4,081.82
	용평콘도(1차콘도)	54,197	54,197	-	0.33	0.33	-	53,845.39	53,845.39	-
	1-1차콘도	10,838	10,838	-	0.07	0.07	-	6,688.00	6,688.00	-
	타워콘도, 빌라콘도(2차콘도)	86,528	86,528	-	0.53	0.53	-	110,533.80	110,533.80	-
	2-1차콘도	10,221	10,221	-	0.06	0.06	-	11,203.20	11,203.20	-
	버치힐콘도(3차콘도)	220,944	220,944	-	1.36	1.36	-	81,038.62	81,038.62	-
	3-1차콘도	86,739	86,739	-	0.53	0.53	-	27,790.17	27,790.17	-
	그린피아, 베르데힐콘도 (4차콘도)	66,991	66,991	-	0.41	0.41	-	97,888.43	97,888.43	-
	4-3차콘도	28,831	28,831	-	0.18	0.18	-	26,228.94	26,228.94	-
	포레스트1차, 2차콘도(5차콘도)	250,730	250,730	-	1.55	1.55	-	56,345.17	56,345.17	-
	버치힐테라스 레지던스콘도 (6-1차콘도)	44,702	44,702	-	0.28	0.28	-	24,318.11	24,318.11	-
	7차콘도	165,830	165,830	-	1.02	1.02	-	42,543.41	42,543.41	-
	8차콘도도	26,180	26,180	-	0.16	0.16	-	39,242.40	39,242.40	-
	9차콘도	20,385	20,385	-	0.13	0.13	-	62,367.88	62,367.88	-
3.운동오락시설지구		5,486,337	5,484,651	감 1,686	33.82	33.82	-	72,203.06	72,163.04	감)40.02
	스키장	3,324,309	3,322,623	감 1,686	20.50	20.50	-	27,104.88	27,064.86	감)40.02
	빙상 장	55,864	55,864	-	0.34	0.34	-	14,985.19	14,985.19	-
	나인골프장	277,748	277,748	-	1.71	1.71	-	13,436.56	13,436.56	-
	1차회원제골프장	849,664	849,664	-	5.24	5.24	-	7,177.34	7,177.34	-
	2차회원제골프장	978,752	978,752	-	6.03	6.03	-	9,499.09	9,499.09	-
4.휴양문화시설지구		1,016,946	1,016,946	-	6.26	6.26	-	24,651.66	24,651.66	-
	휴양용지	1,007,474	1,007,474	-	6.21	6.21	-	895.11	895.11	-
	유스호스텔	9,472	9,472	-	0.05	0.05	-	23,756.55	23,756.55	-
5.기타 시 설 지 구		8,127,449	8,127,449	-	50.12	50.12	-	-	-	-
	스키장	5,423,625	5,423,625	-	33.44	33.44	-	-	-	-
	체력단련장	1,016,247	1,016,247	-	6.27	6.27	-	-	-	-
	자연학습장	1,434,157	1,434,157	-	8.84	8.84	-	-	-	-
	랏지콘도	96,738	96,738	-	0.60	0.60	-	-	-	-
	골프콘도	156,682	156,682	-	0.97	0.97	-	-	-	-

평창군 군관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 승인조서

1. 용도지역 결정조서 : 변경없음

가. 평창군 용도지역 총괄표

구 분			면 적(㎡)			구성비(%)	비 고
			기 정	변 경	변 경 후
총 계			1,463,600,127	-	1,463,600,127	100.00
도시지역			16,971,071	-	16,971,071	1.16
	주거 지역	소 계	4,769,161	-	4,769,161	0.33
		제1종일반주거지역	1,145,161	-	1,145,161	0.08
		제2종일반주거지역	3,393,136	-	3,393,136	0.23
		준주거지역	230,864	-	230,864	0.02
	상업지역	소 계	491,151	-	491,151	0.03
		일반상업지역	482,281	-	482,281	0.03
		근린상업지역	8,870	-	8,870	0.00
	녹지지역	소 계	11,710,759	-	11,710,759	0.80
		보전녹지지역	1,010,353	-	1,010,353	0.07
		생산녹지지역	872,178	-	872,178	0.06
		자연녹지지역	9,828,228	-	9,828,228	0.67
비도시지역			1,446,629,056	-	1,446,629,056	98.84
	관리 지역	소 계	355,970,721	-	355,970,721	24.32
		보전관리지역	109,054,635	-	109,054,635	7.45
		생산관리지역	54,339,815	-	54,339,815	3.71
		계획관리지역	192,576,271	-	192,576,271	13.16
	농림지역		951,575,892	-	951,575,892	65.02
	자연환경보전지역		139,082,443	-	139,082,443	9.50

※ 용도지역 면적 기정은 평창군고시 제2015-24호 「평창 군관리계획(용도구역 및 군계획시설 등) 변경결정 및 지형도면 승인고시」사항임

나. 용평관광단지 용도지역 결정조서

[ 용도지역 결정조서 ]

구 분	면 적(㎡)			구성비 (%)	비 고
	기 정	변 경	변경후
합계	16,219,204	-	16,219,204	100.0
계획관리지역	6,777,797	-	6,777,797	41.8
농림지역	9,441,407	-	9,441,407	58.2

※ 용도지역 결정사항은 변경없으며, 기정 용도지역을 현실화하여 금회 변경내용에 반영

2. 용도지구 결정조서

[ 용도지구 결정조서 ]

구 분	도면 표시 번호	지구명	지구의 세 분	위 치	제한 내용	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
						기 정	변 경	변경후
기정	1	용평 관광단지 조성지구	관광‧휴양 개발진흥 지구	평창군 대관령면 용산리 수하리 일원	-	16,219,204	-	16,219,204	1976.4.13

3. 지구단위계획구역 결정조서

[ 지구단위계획구역 결정조서 ]

도면 표시 번호	구 역 명	구역의 세분	위 치	면 적(㎡)			비 고
				기 정	변 경	변경후
1	용평관광단지 조성구역	관광․휴양형 지구단위계획구역	평창군 대관령면 용산리․수하리 일원	16,219,204	-	16,219,204

※ 용도지역결정도(S=1/9,000) : 첨부

※ 용도지구결정도(S=1/9,000) : 첨부

※ 지구단위계획구역결정도(S=1/9,000) : 첨부

4. 군계획시설 결정조서(변경없음)

가. 교통시설

1) 도로(군도 12, 13, 15호선)

가) 도로 총괄표

류 별	합 계			1류			2류			3류
	노선수 (개소)	연 장 (m)	면 적 (㎡)	노선수 (개소)	연 장 (m)	면 적 (㎡)	노선수 (개소)	연 장 (m)	면 적 (㎡)	노선수 (개소)	연 장 (m)	면 적 (㎡)
합계	5	7,648	207,092	-	-	-	2	2,441	58,454	3	5,207	148,638
소로	2	2,441	58,454	-	-	-	2	2,441	58,454	-	-	-
중로	2	4,530	121,378	-	-	-	-	-	-	2	4,530	121,378
대로	1	677	27,260	-	-	-	-	-	-	1	677	27,260
광로	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나) 도로 결정조서

구 분	규 모				기 능	연 장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비 고
	등 급	류 별	번 호	폭 원 (m)
기정	대로	3	3	27.5	보조간선	677	중3-1	구역계	일반도로			군도13호 (27,260㎡)
기정	중로	3	1	12-15	주간선	3,892	구역계	소3-3	일반도로			군도12호 (106,384㎡)
기정	중로	3	2	12-15	주간선	638	수하리 497천	소2-1	일반도로			군도15호 (14,994㎡)
기정	소로	2	1	8	보조간선	1,378	중3-2	구역계	일반도로			군도15호 (29,182㎡)
기정	소로	2	3	8	보조간선	1,063	중3-1	구역계	일반도로			군도12호 (29,272㎡)

나. 방재시설

1) 하천

가) 하천 결정조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의세 분	위 치			연 장 (km)	폭 원 (m)	면 적 (㎡)	최 초 결정일	비 고
				기 점	종 점	주 요 경과지
기정	1	송 천	지방2급 하 천	수하리 253-1(천)	수하리 253-1(천)	군도 15호선	2.03	50~ 100	136,015	1982.9.29
기정	2	용산천	소하천	용산리 2-1(천)	용산리 2(천)	호텔	5.35	10~ 60	146,585
기정	3	상동천	소하천	용산리 2-11(천)	용산리 2-11(천)	군도 13호선	0.67	6~ 20	7,381
기정	3	상동천	소하천	용산리 2-11(천)	용산리 2-11(천)	군도 13호선	0.67	6~ 20	7,799

※ 군계획시설 결정도(S=1/9,000) : 첨부

5. 지구단위계획 결정(변경)조서 : 변경

가. 기반시설의 배치와 규모에 관한 군관리계획 결정조서

1) 교통시설(도로) : 변경없음

가) 도로 총괄표

류 별	합 계			1류			2류			3류
	노선수 (개소)	연 장 (m)	면 적 (㎡)	노선수 (개소)	연 장 (m)	면 적 (㎡)	노선수 (개소)	연 장 (m)	면 적 (㎡)	노선수 (개소)	연 장 (m)	면 적 (㎡)
합계	15	13,633	133,721	6	6,798	65,814	7	3,342	32,215	2	3,493	35,682
광로	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대로	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
중로	2	2,764	33,268				1	245	4,117	1	2,519	29,151
소로	13	10,869	100,453	6	6,798	65,814	6	3,097	28,108	1	974	6,531

나) 도로 결정조서

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
기정	소로	1	1	10	집산	1,308	소2-5	소1-7	일반도로	4차콘도	2000.12.27	단지내도로
기정	소로	1	2	10	집산	1,960	중3-1	소2-6	일반도로	3차콘도	2000.12.27	단지내도로
기정	소로	1	3	10	집산	1,098	소1-2	소2-7	일반도로	랏지콘도	2000.12.27	단지내도로
기정	소로	1	4	10	집산	786	중3-2	소1-5	일반도로	골프장	2000.12.27	단지내도로
기정	소로	1	5	10	집산	818	소1-6	6-4차콘도	일반도로	6-2차콘도	2000.12.27	단지내도로
기정	소로	1	6	10	집산	828	소2-1	6-3차콘도	일반도로	골프장	2000.12.27	단지내도로
기정	중로	3	7	13	집산	2,519	알파인 경기장	소2-3	일반도로	주차장		단지내도로
기정	소로	2	4	8	집산	383	소1-7	소1-1	일반도로	주차장	2000.12.27	단지내도로
기정	중로	2	5	17	집산	245	중3-1	소1-1	일반도로	스키장	2000.12.27	단지내도로
기정	소로	2	6	8	집산	928	중3-1	소1-2	일반도로	2차콘도	2000.12.27	단지내도로
기정	소로	2	7	8	집산	1,117	소1-3	소3-2	일반도로	자연학습장	2000.12.27	단지내도로
기정	소로	2	8	8	집산	205	중3-1	상동천 구역계	일반도로	휴양문화시설		단지내도로
기정	소로	2	9	8	집산	254	중3-1	5차콘도	일반도로	1차콘도		단지내도로
기정	소로	2	1	8	집산	210	소2-3	7차콘도	일반도로	휴양문화시설	2000.12.27	단지내도로
기정	소로	3	2	6	집산	974	중3-1	소2-7	일반도로	골프장	2000.12.27	단지내도로

2) 주차장 : 변경

가) 주차장 결정조서

구분	도면표시번 호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
				기 정	변 경	변경후
기정	1	주차장	용산리 504-2	14,425	-	14,425	1997.2.27	스키장
기정	2	주차장	용산리 526	12,531	-	12,531	1997.2.27	스키장
기정	3	주차장	용산리 99-7	20,396	-	20,396	2000.12.27	스키장
기정	5	주차장	수하리 83-1	8,117	-	8,117	1997.2.27	1차회원골프장
기정	6	주차장	수하리 80-1	5,153	-	5,153	2000.12.27	2차회원골프장
변경	7	주차장	용산리 90-6	26,440	감 1,686	24,754	-	스키장

3) 유통 및 공급시설 : 변경없음

가) 전기공급설비 결정조서

구 분	도면표시 번 호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
				기 정	변 경	변경후
기정	1	변전시설	용산리 142-13	7,940	-	7,940	2000.12.27	계획관리지역 개발진흥지구

4) 방재시설 : 변경없음

가) 하천 결정조서

구 분	도면표시 번 호	시설명	시설의 세 분	위치			연장 (km)	폭원 (m)	면적 (㎡)	최초결정일	비고
				기점	종점	주요경과지
기정	1	송 천	지방2급 하 천	수하리 253-1(천)	수하리 253-1(천)	군도 15호선	2.03	50~ 100	136,015	1982.9.29
기정	2	용산천	소하천	용산리 2-1(천)	용산리 2(천)	호텔	5.35	10~ 60	146,585
기정	3	상동천	소하천	용산리 2-11(천)	용산리 2-11(천)	군도 13호선	0.67	6~ 20	7,381
기정	3	상동천	소하천	용산리 2-11(천)	용산리 2-11(천)	군도 13호선	0.67	6~ 20	7,799

5) 환경기초시설 : 변경없음

가) 하수도 결정조서

구 분	도면표시 번 호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
				기 정	변 경	변경후
기정	1	오수 처리장	용산리 1-42	6,912	-	6,912	2005.	계획관리지역 개발진흥지구

※ 기반시설배치도(S=1/9,000) : 첨부

나. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 군관리계획 결정(변경)조서

1) 가구의 규모와 조성에 관한 군관리계획 결정(변경)조서

지 구	구 분		기정면적(㎡)	가 구		증감(㎡)	비 고
				위 치	변경면적(㎡)
평창 용평 관광 단지 지구 단위 계획 구역	합 계		16,219,204		16,219,204	-	(100.0%)
		시설용지	3,697,824		3,697,824	-	(22.8%)
		관광시설용지	279,361	숙박시설, 자연학습장, 체력단련장, 테마파크, 휴양문화 시설, 상가	279,361	-	(1.7%)
		체육시설용지	3,418,463	스키장, 나인골프, 18골프①, 18골프②, 빙상장	3,418,243	감 220	(21.1%)
	공공시설용지		932,556	각시설의 공공시설용지, 공공시설	932,556	-	(5.8%)
		녹지용지	11,588,823		11,589,043	증 220	(71.4%)
		조성녹지	1,147,264	각 시설의 조성녹지	1,147,484	증 220	(7.1%)
		보전녹지	10,441,560	각 시설의 보전녹지	10,441,560	-	(64.3%)

지구	가구번호						기정면적(㎡)	위 치	변경면적(㎡)	증 감	비고
	기정			변경
합 계							16,219,204		16,219,204	-
A	숙박시설			숙박시설			1,348,014		1,348,014	-
	1	1차 휴양콘도		1	1차 휴양콘도		54,197	용산리 20-2대 일원	54,197	-
			시설용지			시설용지	19,673		19,673	-
			공공시설용지			공공시설용지	15,072		15,072	-
			녹지용지			녹지용지	19,452		19,452	-
			기타녹지			조성녹지	19,452		19,452	-
			보전녹지			보전녹지	-		-	-
	2	2차 휴양콘도		2	2차 휴양콘도		86,528	용산리 28원 일원	86,528	-
			시설용지			시설용지	21,176		21,176	-
			공공시설용지			공공시설용지	22,052		22,052	-
			녹지용지			녹지용지	43,300		43,300	-
			기타녹지			조성녹지	24,162		24,162	-
			보전녹지			보전녹지	19,138		19,138	-
	3	3차 휴양콘도		3	3차 휴양콘도		220,944	용산리 12-1대 일원	220,944	-
			시설용지			시설용지	27,735		27,735	-
			공공시설용지			공공시설용지	32,917		32,917	-
			녹지용지			녹지용지	160,292		160,292	-
			기타녹지			조성녹지	76,548		76,548	-
			보전녹지			보전녹지	83,744		83,744	-
	4	4차 휴양콘도A(타워)		4	4차 휴양콘도A(타워)		31,691	용산리 90-3대 일원	31,691	-
			시설용지			시설용지	6,056		6,056	-
			공공시설용지			공공시설용지	5,817		5,817	-
			녹지용지			녹지용지	19,818		19,818	-
			기타녹지			조성녹지	11,629		11,629	-
			보전녹지			보전녹지	8,189		8,189	-
	5	4차 휴양콘도B(빌라)		5	4차 휴양콘도B(빌라)		35,300	용산리 526-1 일원	35,300	-
			시설용지			시설용지	5,033		5,033	-
			공공시설용지			공공시설용지	7,431		7,431	-
			녹지용지			녹지용지	22,836		22,836	-
			기타녹지			조성녹지	15,766		15,766	-
			보전녹지			보전녹지	7,070		7,070	-
	6	5차 휴양콘도A(단독)		6	5차 휴양콘도A(단독)		122,090	용산리 139-1대 일원	122,090	-
			시설용지			시설용지	20,258		20,258	-
			공공시설용지			공공시설용지	23,067		23,067	-
			녹지용지			녹지용지	78,765		78,765	-
			기타녹지			조성녹지	40,572		40,572	-
			보전녹지			보전녹지	38,193		38,193	-

지구	가구번호						기정면적(㎡)	위 치	변경면적(㎡)	증 감	비고
	기정			변경
A	7	5차 휴양콘도B		7	5차 휴양콘도B		128,640	용산리 139-3임 일원	128,640	-
			시설용지			시설용지	19,749		19,749	-
			공공시설용지			공공시설용지	21,518		21,518	-
			녹지용지			녹지용지	87,373		87,373	-
			조성녹지			조성녹지	49,792		49,792	-
			보전녹지			보전녹지	37,581		37,581	-
	8	6-4차 콘도		8	6-4차 콘도		40,051	수하리 142전 일원	40,051	-
			시설용지			시설용지	4,708		4,708	-
			공공시설용지			공공시설용지	3,306		3,306	-
			녹지용지			녹지용지	32,037		32,037	-
			조성녹지			조성녹지	6,821		6,821	-
			보전녹지			보전녹지	25,216		25,216	-
	9	6-2차 콘도		9	6-2차 콘도		58,728	수하리 142-91임 일원	58,728	-
			시설용지			시설용지	9,050		9,050	-
			공공시설용지			공공시설용지	7,272		7,272	-
			녹지용지			녹지용지	42,406		42,406	-
			조성녹지			조성녹지	16,210		16,210	-
			보전녹지			보전녹지	26,196		26,196	-
	10	6-3차 콘도		10	6-3차 콘도		57,903	수하리 100-7전 일원	57,903	-
			시설용지			시설용지	9,050		9,050	-
			공공시설용지			공공시설용지	6,747		6,747	-
			녹지용지			녹지용지	42,106		42,106	-
			조성녹지			조성녹지	14,935		14,935	-
			보전녹지			보전녹지	27,171		27,171	-
	11	6-1차 콘도		11	6-1차 콘도		44,702	수하리 142-37임 일원	44,702	-
			시설용지			시설용지	11,270		11,270	-
			공공시설용지			공공시설용지	6,948		6,948	-
			녹지용지			녹지용지	26,484		26,484	-
			조성녹지			조성녹지	26,484		26,484	-
			보전녹지			보전녹지	-		-	-
	12	랏지콘도		12	랏지콘도		96,738	수하리 303전 일원	96,738	-
			시설용지			시설용지	11,878		11,878	-
			공공시설용지			공공시설용지	8,262		8,262	-
			녹지용지			녹지용지	76,598		76,598	-
			조성녹지			조성녹지	11,547		11,547	-
			보전녹지			보전녹지	65,051		65,051	-
	13	관광호텔/가족호텔		13	관광호텔/가족호텔		21,478	용산리 130대 일원	21,478	-
			시설용지			시설용지	10,613		10,613	-
			공공시설용지			공공시설용지	1,355		1,355	-
			녹지용지			녹지용지	9,510		9,510	-
			조성녹지			조성녹지	5,102		5,102	-
			보전녹지			보전녹지	4,408		4,408	-
	14	1-1차 콘도		14	1-1차 콘도		10,838	용산리 6-4체 일원	10,838	-
			시설용지			시설용지	1,673		1,673	-
			공공시설용지			공공시설용지	2,640		2,640	-
			녹지용지			녹지용지	6,525		6,525	-
			조성녹지			조성녹지	6,525		6,525	-
			보전녹지			보전녹지	-		-	-
	15	2-1차 콘도		15	2-1차 콘도		10,221	용산리 산88-10임 일원	10,221	-
			시설용지			시설용지	1,164		1,164	-
			공공시설용지			공공시설용지	2,041		2,041	-
			녹지용지			녹지용지	7,016		7,016	-
			조성녹지			조성녹지	5,119		5,119	-
			보전녹지			보전녹지	1,897		1,897	-

지구	가구번호						기정면적(㎡)	위 치	변경면적(㎡)	증 감	비고
	기정			변경
A	16	3-1차 콘도		16	3-1차 콘도		86,739	수하리 275-3임 일원	86,739	-
			시설용지			시설용지	8,458		8,458	-
			공공시설용지			공공시설용지	10,780		10,780	-
			녹지용지			녹지용지	67,501		67,501	-
			조성녹지			조성녹지	32,278		32,278	-
			보전녹지			보전녹지	35,223		35,223	-
	17	4-3차 콘도		17	4-3차 콘도		28,831	용산리 산99임 일원	28,831	-
			시설용지			시설용지	5,760		5,760	-
			공공시설용지			공공시설용지	8,500		8,500	-
			녹지용지			녹지용지	14,571		14,571	-
			조성녹지			조성녹지	12,831		12,831	-
			보전녹지			보전녹지	1,740		1,740	-
	18	7차 콘도		18	7차 콘도		165,830	용산리 산185임 일원	165,830	-
			시설용지			시설용지	10,112		10,112	-
			공공시설용지			공공시설용지	7,908		7,908	-
			녹지용지			녹지용지	147,810		147,810	-
			조성녹지			조성녹지	119,181		119,181	-
			보전녹지			보전녹지	28,629		28,629	-
	19	8차 콘도		19	8차 콘도		26,180	용산리 136대 일원	26,180	-
			시설용지			시설용지	6,861		6,861	-
			공공시설용지			공공시설용지	6,849		6,849	-
			녹지용지			녹지용지	12,470		12,470	-
			조성녹지			조성녹지	12,470		12,470	-
			보전녹지			보전녹지	-		-	-
	20	9차 콘도/유스호스텔		20	9차 콘도		20,385	용산리 126대 일원	20,385	-
			시설용지			시설용지	8,882.81		8,882.81	-
			공공시설용지			공공시설용지	1,306		1,306	-
			녹지용지			녹지용지	10,196.19		10,196.19	-
			조성녹지			조성녹지	10,196.19		10,196.19	-
			보전녹지			보전녹지	-		-	-
B	B	스키장시설		B	스키장시설		8,747,934	용산리 99대 일원	8,746,248	감 1,686	가스저장시설 위치 및 규모 변경
			시설용지			시설용지	2,427,245		2,427,025	감 220
			공공시설용지			공공시설용지	136,751		136,751	감 1,686
			녹지용지			녹지용지	6,183,938		6,183,938	증 220
			조성녹지			조성녹지	30,261		30,261	증 220
			보전녹지			보전녹지	6,153,677		6,153,677
C	C	나인골프장시설		C	나인골프장시설		277,748	용산리 2-4체 일원	277,748	-
			시설용지			시설용지	172,670		172,670	-
			공공시설용지			공공시설용지	5,062		5,062	-
			녹지용지			녹지용지	100,016		100,016	-
			기타녹지			조성녹지	38,911		38,911	-
			보전녹지			보전녹지	61,105		61,105	-
D	D	1차회원골프장시설		D	1차회원골프장시설		849,664	수하리 83-1체 일원	849,664	-
			시설용지			시설용지	437,398		437,398	-
			공공시설용지			공공시설용지	51,100		51,100	-
			녹지용지			녹지용지	361,166		361,166	-
			기타녹지			조성녹지	187,526		187,526	-
			보전녹지			보전녹지	173,640		173,640	-
E	E	2차회원골프시설		E	2차회원골프시설		978,752	수하리 142-33대 일원	978,752	-
			시설용지			시설용지	371,445		371,445	-
			공공시설용지			공공시설용지	19,260		19,260	-
			녹지용지			녹지용지	588,047		588,047	-
			기타녹지			조성녹지	224,585		224,585	-
			보전녹지			보전녹지	363,462		363,462	-

지구	가구번호						기정면적(㎡)	위 치	변경면적(㎡)	증 감	비고
	기정			변경
F	F	빙상경기장시설		F	빙상경기장시설		55,864	수하리 142-3대 일원	55,864	-
			시설용지			시설용지	9,705		9,705	-
			공공시설용지			공공시설용지	22,307		22,307	-
			녹지용지			녹지용지	23,852		23,852	-
			기타녹지			조성녹지	23,852		23,852	-
			보전녹지			보전녹지	-		-	-
G	G	자연학습장시설		G	자연학습장시설		1,434,157	용산리 산142임 일원	1,434,157	-
			시설용지			시설용지	17,712		17,712	-
			녹지용지			녹지용지	1,416,445		1,416,445	-
			조성녹지			조성녹지	20,688		20,688	-
			보전녹지			보전녹지	1,395,757		1,395,757	-
H	H	체력단련장시설		H	체력단련장시설		1,016,247	용산리 산142임 일원	1,016,247	-
			시설용지			시설용지	29,950		29,950	-
			녹지용지			녹지용지	986,297		986,297	-
			조성녹지			조성녹지	32,872		32,872	-
			보전녹지			보전녹지	953,425		953,425	-
I	I	휴양문화시설1		I	휴양문화시설1		15,248	용산리 552전 일원	15,248	-
			녹지용지			녹지용지	15,248		15,248	-
			보전녹지			보전녹지	15,248		15,248	-
J	J	휴양문화시설2		J	휴양문화시설2		615,354	용산리 7체 일원	615,354	-
			시설용지			시설용지	-		-	-
			녹지용지			녹지용지	615,354		615,354	-
			조성녹지			조성녹지	48,164		48,164	-
			보전녹지			보전녹지	567,190		567,190	-
K	K	휴양문화시설3		K	휴양문화시설3		358,590	용산리 99대 일원	358,590	-
			-			시설용지	5,559		5,559	-
			녹지용지			녹지용지	353,031		353,031	-
			조성녹지			조성녹지	4,421		4,421	-
			보전녹지			보전녹지	348,610		348,610	-
L	L	휴양문화시설4		L	휴양문화시설4		18,282	용산리 2-4체 일원	18,282	-
			시설용지			시설용지	1,345		1,345	-
			녹지용지			녹지용지	16,937		16,937	-
			조성녹지			조성녹지	16,937		16,937	-
			보전녹지			보전녹지	-		-	-
M	M	휴양문화시설5		M	휴양문화시설5		9,472	용산리 2-15대 일원	9,472	-
			시설용지			시설용지	5,635.21		5,635.21	-
			공공시설용지			공공시설용지	2,410		2,410	-
			녹지용지			녹지용지	1,426.79		1,426.79	-
			조성녹지			조성녹지	1,426.79		1,426.79	-
			보전녹지			보전녹지	-		-	-
N		공공시설			공공시설		493,460		495,146	증 1,686
	1	변전소		1	변전소		7,940	수하리142-13전 일원	7,940	-
	2	도로		2	도로		198,858	수하리 148-1도 일원	198,858	-
	3	하천		3	하천		268,949	수하리 253-1천 일원	268,949	-
	4	오수처리장		4	오수처리장		6,912	용산리 1-52체 일원	6,912	-
	5	세탁실		5	세탁실		11,219	용산리 1대 일원	11,219	-
				6	가스저장고			용산리 89-1전 일원	1,686	증 1,686

2) 획지의 규모와 조성에 관한 군관리계획 결정(변경)조서

지구	획지번호						기정면적(㎡)	위 치	변경면적(㎡)	증 감	비고
	기정			변경
합 계							16,219,204		16,219,204	-
Ⅰ	숙박시설			숙박시설			1,348,014		1,348,014	-
	1	1차 휴양콘도		1	1차 휴양콘도		54,197	용산리 20-2대 일원	54,197	-
		①	시설용지		①	시설용지	19,673	용산리 20-2대 일원	19,673	-
		②	공공시설용지		②	공공시설용지	15,072	용산리 20-2대 일원	15,072	-
			녹지용지			녹지용지	19,452	-	19,452	-
			③기타녹지			③조성녹지	19,452	용산리 20-2대 일원	19,452	-
			④보전녹지			④보전녹지	-	용산리 20-2대 일원	-	-
	2	2차 휴양콘도		2	2차 휴양콘도		86,528	용산리 28유 일원	86,528	-
		①	시설용지		①	시설용지	21,176	용산리 28유 일원	21,176	-
		②	공공시설용지		②	공공시설용지	22,052	용산리 28유 일원	22,052	-
			녹지용지			녹지용지	43,300	-	43,300	-
			③기타녹지			③조성녹지	24,162	용산리 28유 일원	24,162	-
			④보전녹지			④보전녹지	19,138	용산리 28원 일원	19,138	-
	3	3차 휴양콘도		3	3차 휴양콘도		220,944	용산리 12-1대 일원	220,944	-
		①	시설용지		①	시설용지	27,735	용산리 12-1대 일원	27,735	-
		②	공공시설용지		②	공공시설용지	32,917	용산리 12-1대 일원	32,917	-
			녹지용지			녹지용지	160,292	-	160,292	-
			③기타녹지			③조성녹지	76,548	용산리 12-1대 일원	76,548	-
			④보전녹지			④보전녹지	83,744	용산리 12-1대 일원	83,744	-
	4	4차 휴양콘도A		4	4차 휴양콘도A		31,691	용산리 90-3대 일원	31,691	-
		①	시설용지		①	시설용지	6,056	용산리 90-3대 일원	6,056	-
		②	공공시설용지		②	공공시설용지	5,817	용산리 90-3대 일원	5,817	-
			녹지용지			녹지용지	19,818	-	19,818	-
			③기타녹지			③조성녹지	11,629	용산리 90-3대 일원	11,629	-
			④보전녹지			④보전녹지	8,189	용산리 90-3대 일원	8,189	-
	5	4차 휴양콘도B		5	4차 휴양콘도B		35,300	용산리 526-1 일원	35,300	-
		①	시설용지		①	시설용지	5,033	용산리 526-1 일원	5,033	-
		②	공공시설용지		②	공공시설용지	7,431	용산리 526-1 일원	7,431	-
			녹지용지			녹지용지	22,836	-	22,836	-
			③기타녹지			③조성녹지	15,766	용산리 526-1 일원	15,766	-
			④보전녹지			④보전녹지	7,070	용산리 526-1 일원	7,070	-
	6	5차 휴양콘도A		6	5차 휴양콘도A		122,090	용산리 139-1대 일원	122,090	-
		①	시설용지		①	시설용지	20,258	용산리 139-1대 일원	20,258	-
		②	공공시설용지		②	공공시설용지	23,067	용산리 139-1대 일원	23,067	-
			녹지용지			녹지용지	78,765	-	78,765	-
			③기타녹지			③조성녹지	40,572	용산리 139-1대 일원	40,572	-
			④보전녹지			④보전녹지	38,193	용산리 139-1대 일원	38,193	-
	7	5차 휴양콘도B		7	5차 휴양콘도B		128,640	용산리 139-3임 일원	128,640	-
		①	시설용지		①	시설용지	19,749	용산리 139-3임 일원	19,749	-
		②	공공시설용지		②	공공시설용지	21,518	용산리 139-3임 일원	21,518	-
			녹지용지			녹지용지	87,373	-	87,373	-
			③기타녹지			③조성녹지	49,792	용산리 139-3임 일원	49,792	-
			④보전녹지			④보전녹지	37,581	용산리 139-3임 일원	37,581	-
	8	6-4차콘도		8	6-4차콘도		40,051	수하리 142전 일원	40,051	-
		①	시설용지		①	시설용지	4,708	수하리 142전 일원	4,708	-
		②	공공시설용지		②	공공시설용지	3,306	수하리 142전 일원	3,306	-
			녹지용지			녹지용지	32,037	-	32,037	-
			③조성녹지			③조성녹지	6,821	수하리 142전 일원	6,821	-
			④보전녹지			④보전녹지	25,216	수하리 142전 일원	25,216	-
	9	6-2차콘도		9	6-2차콘도		58,728	수하리 142-91임 일원	58,728	-
		①	시설용지		①	시설용지	9,050	수하리 142-91임 일원	9,050	-
		②	공공시설용지		②	공공시설용지	7,272	수하리 142-91임 일원	7,272	-
			녹지용지			녹지용지	42,406	-	42,406	-
			③조성녹지			③조성녹지	16,210	수하리 142-91임 일원	16,210	-
			④보전녹지			④보전녹지	26,196	수하리 142-91임 일원	26,196	-

지구	획지번호						기정면적(㎡)	위 치	변경면적(㎡)	증 감	비고
	기정			변경
Ⅰ	10	6-3차콘도		10	6-3차콘도		57,903	수하리 100-7전 일원	57,903	-
		①	시설용지		①	시설용지	9,050	수하리 100-7전 일원	9,050	-
		②	공공시설용지		②	공공시설용지	6,747	수하리 100-7전 일원	6,747	-
			녹지용지			녹지용지	42,106	-	42,106	-
			③조성녹지			③조성녹지	14,935	수하리 100-7전 일원	14,935	-
			④보전녹지			④보전녹지	27,171	수하리 100-7전 일원	27,171	-
	11	6-1차콘도		11	6-1차콘도		44,702	수하리 142-37임 일원	44,702	-
		①	시설용지		①	시설용지	11,270	수하리 142-37임 일원	11,270	-
		②	공공시설용지		②	공공시설용지	6,948	수하리 142-37임 일원	6,948	-
			녹지용지			녹지용지	26,484	-	26,484	-
			③조성녹지			③조성녹지	26,484	수하리 142-37임 일원	26,484	-
			④보전녹지			④보전녹지	-	수하리 142-37임 일원	-	-
	12	랏지콘도		12	랏지콘도		96,738	수하리 303전 일원	96,738	-
		①	시설용지		①	시설용지	11,878	수하리 303전 일원	11,878	-
		②	공공시설용지		②	공공시설용지	8,262	수하리 303전 일원	8,262	-
			녹지용지			녹지용지	76,598	-	76,598	-
			③조성녹지			③조성녹지	11,547	수하리 303전 일원	11,547	-
			④보전녹지			④보전녹지	65,051	수하리 303전 일원	65,051	-
	13	관광호텔/가족호텔		13	관광호텔/가족호텔		21,478	용산리 130대 일원	21,478	-
		①	시설용지		①	시설용지	10,613	용산리 130대 일원	10,613	-
		②	공공시설용지		②	공공시설용지	1,355	용산리 130대 일원	1,355	-
			녹지용지			녹지용지	9,510	-	9,510	-
			③기타녹지			③조성녹지	5,102	-	5,102	-
			④보전녹지			④보전녹지	4,408	용산리 130대 일원	4,408	-
	14	1-1차콘도		14	1-1차콘도		10,838	용산리 6-4체 일원	10,838	-
		①	시설용지		①	시설용지	1,673	용산리 6-4체 일원	1,673	-
		②	공공시설용지		②	공공시설용지	2,640	용산리 6-4체 일원	2,640	-
			녹지용지			녹지용지	6,525	-	6,525	-
			③조성녹지			③조성녹지	6,525	용산리 6-4체 일원	6,525	-
			④보전녹지			④보전녹지	-	용산리 6-4체 일원	-	-
	15	2-1차콘도		15	2-1차콘도		10,221	용산리 산88-10임 일원	10,221	-
		①	시설용지		①	시설용지	1,164	용산리 산88-10임 일원	1,164	-
		②	공공시설용지		②	공공시설용지	2,041	용산리 산88-10임 일원	2,041	-
			녹지용지			녹지용지	7,016	-	7,016	-
			③조성녹지			③조성녹지	5,119	용산리 산88-10임 일원	5,119	-
			④보전녹지			④보전녹지	1,897	용산리 산88-10임 일원	1,897	-
	16	3-1차콘도		16	3-1차콘도		86,739	수하리 275-3임 일원	86,739	-
		①	시설용지		①	시설용지	8,458	수하리 275-3임 일원	8,458	-
		②	공공시설용지		②	공공시설용지	10,780	수하리 275-3임 일원	10,780	-
			녹지용지			녹지용지	67,501	-	67,501	-
			③조성녹지			③조성녹지	32,278	수하리 275-3임 일원	32,278	-
			④보전녹지			④보전녹지	35,223	수하리 275-3임 일원	35,223	-
	17	4-3차콘도		17	4-3차콘도		28,831	용산리 산99임 일원	28,831	-
		①	시설용지		①	시설용지	5,760	용산리 산99임 일원	5,760	-
		②	공공시설용지		②	공공시설용지	8,500	용산리 산99임 일원	8,500	-
			녹지용지			녹지용지	14,571	-	14,571	-
			③조성녹지			③조성녹지	12,831	용산리 산99임 일원	12,831	-
			④보전녹지			④보전녹지	1,740	용산리 산99임 일원	1,740	-
	18	7차콘도		18	7차콘도		165,830	용산리 산185임 일원	165,830	-
		①	시설용지		①	시설용지	10,112	용산리 산185임 일원	10,112	-
		②	공공시설용지		②	공공시설용지	7,908	용산리 산185임 일원	7,908	-
			녹지용지			녹지용지	147,810	-	147,810	-
			③조성녹지			③조성녹지	119,181	용산리 산185임 일원	119,181	-
			④보전녹지			④보전녹지	28,629	용산리 산185임 일원	28,629	-
	19	8차콘도		19	8차콘도		26,180	용산리 136대 일원	26,180	-
		①	시설용지		①	시설용지	6,861	용산리 136대 일원	6,861	-
		②	공공시설용지		②	공공시설용지	6,849	-	6,849	-
			녹지용지			녹지용지	12,470	-	12,470	-
			③조성녹지			③조성녹지	12,470	-	12,470	-
			④보전녹지			④보전녹지	-	-	-	-
	20	9차콘도/유스호스텔		20	9차콘도		25,083	용산리 126대 일원	25,083	-
		①	시설용지		①	시설용지	8,882.81	용산리 126대 일원	8,882.81	-
		②	공공시설용지		②	공공시설용지	1,306	용산리 126대 일원	1,306	-
			녹지용지			녹지용지	10,196.19	-	10,196.19	-
			③조성녹지			③조성녹지	10,196.19	용산리 126대 일원	10,196.19	-
			④보전녹지			④보전녹지	-	-	-	-

지구	획지번호				기정면적(㎡)	위 치	변경면적(㎡)	증 감	비고
	기정		변경
Ⅱ		스키장시설		스키장시설	8,747,934	용산리 99대 일원	8,746,248	감 1,686
		▪운동시설용지		▪운동시설용지	2,427,245		2,427,245
		-코스시설		-코스시설	2,327,225		2,327,225	-
	1	실버차도	1	실버차도	60,000	용산리 산143-1일원	60,000	-
	2	레드차도	2	레드차도	39,274	용산리 산88-7일원	39,274	-
	3	레드	3	레드	38,000	용산리 86-2일원	38,000	-
	4	뉴레드	4	뉴레드	39,250	용산리 57일원	39,250	-
	5	실버	5	실버	38,565	용산리 71-1일원	38,565	-
	6	APR실버	6	APR실버	38,000	용산리 66일원	38,000	-
	7	실버뉴그린1	7	실버뉴그린1	46,565	용산리 산103-2일원	46,565	-
	8	실버뉴그린2	8	실버뉴그린2	43,870	용산리 24-2일원	43,870	-
	9	핑크	9	핑크	43,000	용산리 산87일원	43,000	-
	10	옐로우	10	옐로우	51,160	용산리 96-1일원	51,160	-
	11	뉴그린	11	뉴그린	29,028	용산리 산103-4일원	29,028	-
	12	그린	12	그린	26,600	용산리 산101-1일원	26,600	-
	13	그린핑크	13	그린핑크	18,000	용산리 65-2일원	18,000	-
	14	골드레드차도	14	골드레드차도	17,800	용산리 47-4일원	17,800	-
	15	골드레드	15	골드레드	11,690	용산리 88일원	11,690	-
	16	골드계곡	16	골드계곡	85,620	용산리 산142일원	85,620	-
	17	골드능선	17	골드능선	58,800	용산리 산40-2일원	58,800	-
	18	골드차도	18	골드차도	19,000	용산리 산142일원	19,000	-
	19	실버차도확장	19	실버차도확장	56,100	용산리 70-3일원	56,100	-
	20	골드연결	20	골드연결	6,773	용산리 산142일원	6,773	-
	21	에이프런	21	에이프런	51,580	용산리 97-2일원	51,580	-
	22	발왕산차도	22	발왕산차도	80,000	용산리 산142일원	80,000	-
	23	실버연결	23	실버연결	8,000	용산리 103-5일원	8,000	-
	24	뉴골드	24	뉴골드	40,880	용산리 산88일원	40,880	-
	25	뉴레드2	25	뉴레드2	6,250	용산리 산88-8일원	6,250	-
	26	대회전슬로프	26	대회전슬로프	81,167	용산리 산142-3일원	81,167	-
	27	회전	27	회전	36,008	용산리 산142-3일원	36,008	-
	28	연습	28	연습	47,106	용산리 산142-3일원	47,106	-
	29	연습우회	29	연습우회	18,249	용산리 산142-3일원	18,249	-
	30	A1	30	A1	82,829	수하리 677-1일원	82,829	-
	31	A2	31	A2	66,941	수하리 677-1일원	66,941	-
	32	A3	32	A3	36,243	수하리 산1-10일원	36,243	-
	33	A4	33	A4	38,213	수하리 산1-11일원	38,213	-
	34	B1	34	B1	8,557	용산리 산115일원	8,557	-
	35	B2	35	B2	72,849	용산리 677일원	72,849	-
	36	B3	36	B3	67,333	용산리 142일원	67,333	-
	37	B4	37	B4	45,826	용산리 142일원	45,826	-
	38	B5	38	B5	62,838	용산리 143-2일원	62,838	-
	39	C1	39	C1	70,695	수하리 329일원	70,695	-
	40	C2	40	C2	42,134	수하리 산39일원	42,134	-
	41	C3	41	C3	35,758	수하리 330일원	35,758	-
	42	D1	42	D1	82,016	용산리 산104일원	82,016	-
	43	D2	43	D2	7,042	용산리 산105일원	7,042	-
	44	D3	44	D3	67,793	용산리 540-1일원	67,793	-
	45	D4	45	D4	49,509	용산리 547일원	49,509	-

지구	획지번호				기정면적(㎡)	위 치	변경면적(㎡)	증 감	비고
	기정		변경
Ⅱ	46	D5	46	D5	38,566	용산리 601-27일원	38,566	-
	47	D6	47	D6	36,575	용산리 601-20일원	36,575	-
	48	D7	48	D7	58,955	용산리 601-16일원	58,955	-
	49	D8	49	D8	69,549	용산리 601-1일원	69,549	-
	50	D9	50	D9	10,341	용산리 601-5일원	10,341	-
	51	D10	51	D10	49,270	용산리 601-15일원	49,270	-
	52	D11	52	D11	15,461	용산리 601-9일원	15,461	-
	53	리프트	53	리프트	75,597		75,597	-
		-건축시설		-건축시설	43,658		43,658	-
	54	그린휴게소	54	그린휴게소	1,754	용산리 63일원	1,754	-
	55	골드휴게소	55	골드휴게소	2,800	용산리 47-1일원	2,800	-
	56	종합기계실	56	종합기계실	10,538	용산리 90일원	10,538	-
		(정수장2)		(정수장2)	-		(1,000)	-
	57	골드스넥	57	골드스넥	36	용산리 산142일원	36	-
	58	곤도라승차장	58	곤도라승차장	16,270	용산리 99-2일원	16,270	-
	59	곤도라하차장	59	곤도라하차장	3,200	수하리 677-3	3,200	-
	60	레드의자창고	60	레드의자창고	450	용산리 산142일원	450	-
	61	정상의자창고	61	정상의자창고	720	용산리 산142-3일원	720	-
	62	심판실	62	심판실	126	용산리 산142-3일원	126	-
	63	Finishhouse	63	Finishhouse	600	용산리 산142-3일원	600	-
	64	정비고1	64	정비고1	702	용산리 산142-3일원	702	-
	65	정비고2	65	정비고2	2,400	수하리 70-3일원	2,400	-
	66	매표소	66	종합매표소	1,000	수하리 101-3일원	1,000	-
	67	스타트하우스	67	스타트하우스	42	수하리 677-2일원	42	-
	68	스키하우스	68	스키하우스	2,800	수하리 산142-4일원	2,800	-
	69	가스저장고			220	용산리 산92일원		감 220
		-부대시설		-부대시설	56,099		56,362	-
		pumphouse		pumphouse	(177)		(177)	-
	70	정수장	70	정수장1	3,761	용산리 92-2일원	3,761	-
	71	물탱크	71	물탱크	1,661	용산리 산98일원	1,661	-
	72	눈썰매장	72	눈썰매장	5,754	용산리 106일원	5,754	-
		스노우모빌장		스노우모빌장	(8,181)		(8,181)	-
	73	관리용차도	73	관리용차도	915	용산리 142-3일원	915	-
	74	차도	74	차도	25,630		25,893	-
		유류저장설비		유류저장설비	(56)		(56)	-
		Halfpipe		Halfpipe	(4,082)		(4,082)	-
		Halfpipe2		Halfpipe2	(3,605)		(3,605)	-
	75	취수장	75	취수장	18,378	용산리 산92일원	18,378	-
		방풍시설		방풍시설	(802)		(802)	-
		▪공공시설용지		▪공공시설용지	136,751		136,751	-
	76	진입도로	76	진입도로	72,175	용사리 142-3일원	72,175	-
	77	우회도로	77	우회도로	2,922	용산리 산92일원	2,922	-
	78	제1주차장	78	제1주차장	25,254	용산리 504-2일원	23,568	감 1,686
	79	제2주차장	79	제2주차장	13,467	용산리 526일원	13,467	-
	80	종합주차장	80	종합주차장	22,933	용산리 143-2일원	22,933	-
		▪녹지용지		▪녹지용지	6,183,938		6,184,158	증 220
	81	기타녹지	81	기타녹지	30,261	용산리 90-4일원	30,481	증 220
	82	보전녹지	82	보전녹지	6,154,577	용산리 산88-10일원	6,153,677	-

지구	획지번호				기정면적(㎡)	위 치	변경면적(㎡)	증 감	비고
	기정		변경
Ⅲ	1	나인골프장시설	1	나인골프장시설	277,748	용산리 2-4체 일원	277,748	-
	2	피크아일랜드	2	피크아일랜드	(16,000)	용산리 17-3체 일원	(16,000)	-
	3	조성녹지	3	조성녹지	(38,911)	용산리 25체 일원	(38,911)	-
	4	보전녹지	4	보전녹지	(61,105)	용산리 산83-5임 일원	(61,105)	-
Ⅳ	1	1차회원골프장시설	1	1차회원골프장시설	849,664	수하리 83-1체 일원	849,664	-
	2	클럽하우스	2	클럽하우스	(2,470)	수하리 83-1체 일원	(2,470)	-
	3	관리동	3	관리동	(4,150)	수하리 83-1체 일원	(4,150)	-
	4	기타녹지	4	조성녹지	(187,526)	수하리 253-6체 일원	(187,526)	-
	5	보전녹지	5	보전녹지	(173,640)	수하리 산49-8임 일원	(173,640)	-
Ⅴ	1	2차회원골프장시설	1	2차회원골프장시설	978,752	수하리 142-33대 일원	978,752	-
	2	클럽하우스	2	클럽하우스	(6,321)	수하리 142-33대 일원	(6,321)	-
	3	관리동	3	관리동	(4,700)	수하리 142-38대 일원	(4,700)	-
	4	기타녹지	4	조성녹지	(224,585)	수하리 142-31체 일원	(224,585)	-
	5	보전녹지	5	보전녹지	(363,462)	수하리 142-7임 일원	(363,462)	-
	6	관리동2	6	관리동2	(4,018)	수하리142-41체 일원	(4,018)	-
Ⅵ	1	빙상경기장시설	1	빙상경기장시설	55,864		55,864	-
		①시설용지		①시설용지	9,705	수하리 142-3대 일원	9,705	-
		②공공시설용지		②공공시설용지	22,307	수하리 142-50전 일원	22,307	-
		③조성녹지		③조성녹지	23,852	수하리 142-50전 일원	23,852	-
Ⅶ		휴양문화시설		휴양문화시설	3,451,514		3,451,514	-
	1	자연학습장	1	자연학습장	1,434,157		1,434,157	-
		①시설용지		①시설용지	17,012	용산리 산142임 일원	17,012	-
		②관리동		②관리동	700	용산리 산142임 일원	700	-
		③조성녹지		③조성녹지	20,688	용산리 산142임 일원	20,688	-
		④보전녹지		④보전녹지	1,395,757	용산리 산142임 일원	1,395,757	-
	2	체력단련장	2	체력단련장	1,016,247		1,016,247	-
		①시설용지		①시설용지	29,250	용산리 산142임 일원	29,250	-
		②관리동		②관리동	700	용산리 산142임 일원	700	-
		③조성녹지		③조성녹지	32,872	용산리 산142임 일원	32,872	-
		④보전녹지		④보전녹지	953,425	용산리 산142임 일원	953,425	-
	3	휴양문화시설지1	3	휴양문화시설지1	15,248		15,248	-
		①보전녹지		①보전녹지	15,248	용산리 552전 일원	15,248	-
	4	휴양문화시설지2	4	휴양문화시설지2	615,354		615,354	-
		①조성녹지		①조성녹지	48,164	용산리 147체 일원	48,164	-
		②보전녹지		②보전녹지	567,190	용산리 산188임 일원	567,190	-
	5	휴양문화시설지3	5	휴양문화시설지3	358,590		358,590	-
		①조성녹지		①조성녹지	4,421	용산리 3체 일원	4,421	-
		②보전녹지		②보전녹지	348,610	용산리 산78임 일원	348,610	-
		③시설용지		③시설용지	5,559	용산리 4-4체 일원	5,559	-
	6	휴양문화시설지4	6	휴양문화시설지4	18,282		18,282	-
		①전시시설		①전시시설	1,345	용산리 9체 일원	1,345	-
		②조성녹지		②조성녹지	16,937	용산리 8-3체 일원	16,937	-
	7	휴양문화시설지5	7	휴양문화시설지5	9,472		9,472	-
		①시설용지		①시설용지	5,635.21	용산리 2-15대일원	5,635.21	-
		②공공시설용지		②공공시설용지	2,410	용산리 2-15대일원	2,410	-
		③조성녹지		③조성녹지	1,426.19	용산리 2-15대일원	1,426.19	-

지구	획지번호				기정면적(㎡)	위 치	변경면적(㎡)	증 감	비고
	기정		변경
Ⅷ		공공시설		공공시설	493,878		495,564	증 1,686
	1	변전소	1	변전소	7,940	수하리 142-13전 일원	7,940	-
	2	도로	2	도로	198,858	수하리 148-1도 일원	198,858	-
		①교통안내소		①교통안내소	(100)	용산리 139-20임 일원	(100)	-
	3	하천	3	하천	268,531	수하리 253-1천 일원	268,531	-
		①송천		①송천	114,565	수하리 253-1천 일원	114,565	-
		②용산천		②용산천	146,585	용산리 2천 일원	146,585	-
		③상동천		③상동천	7,799	용산리 2-11천 일원	7,799	-
	4	오수처리장	4	오수처리장	6,912	용산리 1-52체 일원	6,912	-
	5	세탁실	5	세탁실	11,219	용산리 1대 일원	11,219	-
			6	가스저장고		용산리 89-1전 일원	1,686	증 1,686

다. 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이에 관한 군관리계획 결정조서

구 분	도면 표시번호	위 치	구 분	계 획 내 용
기정	Ⅰ-1	용산리 20-2 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제15호 나목의 관광숙박시설 중 휴양콘도미니엄(1차 휴양콘도)
			건폐율	• 50.00%이하
			용적율	• 120.00%이하
			높 이	• 10층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅰ-2	용산리 28 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제15호 나목의 관광숙박시설 중 휴양콘도미니엄(2차 휴양콘도)
			건폐율	• 40.00%이하
			용적율	• 150.00%이하
			높 이	• 10층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅰ-3	용산리 17-5 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제15호 나목의 시설 중 휴양콘도미니엄(3차 휴양콘도)
			건폐율	• 12.55%이하
			용적율	• 36.68%이하
			높 이	• 5층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅰ-4	용산리 산92 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제15호 나목의 시설중 휴양콘도미니엄(4차 휴양콘도A - 타워형)
			건폐율	• 20.00%이하
			용적율	• 126.00%이하
			높 이	• 13층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-

구 분	도면 표시번호	위 치	구 분	계 획 내 용
기정	Ⅰ-5	용산리 산100 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제15호 나목의 시설중 휴양콘도미니엄(4차 휴양콘도B - 빌라형)
			건폐율	• 14.30%이하
			용적율	• 79.50%이하
			높 이	• 8층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅰ-6	용산리 산194 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제15호 나목의 시설중 휴양콘도미니엄(5차 휴양콘도A - 단독형)
			건폐율	• 17.00%이하
			용적율	• 21.00%이하
			높 이	• 2층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅰ-7	용산리 산204 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제15호 나목의 시설중 휴양콘도미니엄(5차 휴양콘도B - 연립형)
			건폐율	• 16.00%이하
			용적율	• 25.00%이하
			높 이	• 2층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅰ-8	수하리 142 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제11호 나목의 시설 중 휴양콘도미니엄(골프콘도A )
			건폐율	• 15.00%이하
			용적율	• 55.00%이하
			높 이	• 5층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-

구 분	도면 표시번호	위 치	구 분	계 획 내 용
기정	Ⅰ-9	수하리 142-91 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제15호 나목의 시설 중 휴양콘도미니엄(6-2차 휴양콘도)
			건폐율	• 17.00%이하
			용적율	• 60.00%이하
			높 이	• 6층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅰ-10	수하리 133-2 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제15호 나목의 시설 중 휴양콘도미니엄(6-3차 휴양콘도)
			건폐율	• 15.00%이하
			용적율	• 55.00%이하
			높 이	• 6층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅰ-11	수하리 142-37 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제15호 나목의 시설 중 휴양콘도미니엄(6-1차 휴양콘도)
			건폐율	• 40.00%이하
			용적율	• 60.00%이하
			높 이	• 5층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅰ-12	용산리 303 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제15호 나목의 시설중 휴양콘도미니엄(랏지콘도)
			건폐율	• 13.00%이하
			용적율	• 110.00%이하
			높 이	• 8층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-

구 분	도면 표시번호	위 치	구 분	계 획 내 용
기정	Ⅰ-13	용산리 130 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제15호 나목의 시설 중 관광호텔 및 가족호텔
			건폐율	• 60.00%이하
			용적율	• 125.00%이하
			높 이	• 10층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅰ-14	용산리 6-4 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제15호 나목의 관광숙박시설 중 휴양콘도미니엄(1-1차 휴양콘도)
			건폐율	• 30.00%이하
			용적율	• 100.00%이하
			높 이	• 5층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅰ-15	용산리 산88-10 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제15호 나목의 관광숙박시설 중 휴양콘도미니엄(2-1차 휴양콘도)
			건폐율	• 20.00%이하
			용적율	• 120.00%이하
			높 이	• 8층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅰ-16	수하리 275-3 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제15호 나목의 시설중 휴양콘도미니엄(3-1차 휴양콘도)
			건폐율	• 20.00%이하
			용적율	• 40.00%이하
			높 이	• 5층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-

구 분	도면 표시번호	위 치	구 분	계 획 내 용
기정	Ⅰ-17	용산리 산99 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제15호 나목의 시설 중 휴양콘도미니엄(4-3차 휴양콘도 - 빌라형)
			건폐율	• 30.00%이하
			용적율	• 110.00%이하
			높 이	• 9층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅰ-18	용산리 497-1 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제15호 나목의 시설중 휴양콘도미니엄(7차 휴양콘도) • 건축법시행령 제3조의5 별표1 제13호 운동시설 중 체육관 및 부대시설
			건폐율	• 20.00%이하
			용적율	• 40.00%이하
			높 이	• 8층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅰ-19	용산리 136 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제15호 나목의 시설 중 휴양콘도미니엄(8차 휴양콘도)
			건폐율	• 40.00%이하
			용적율	• 150.00%이하
			높 이	• 8층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅰ-20	용산리 126 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제15호 나목의 시설 중 휴양콘도미니엄(9차 휴양콘도)
			건폐율	• 60.00%이하
			용적율	• 200.00%이하
			높 이	• 10층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-

구 분	도면 표시번호	위 치	구 분	계 획 내 용
기정	Ⅱ-54	용산리 63 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제13호 다목의 시설중 스키장 부대시설(그린휴게소)
			건폐율	• 39.85%이하
			용적율	• 53.27%이하
			높 이	• 1층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅱ-55	용산리 47-1 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제13호 다목의 시설중 스키장 부대시설(골드휴게소)
			건폐율	• 23.54%이하
			용적율	• 23.54%이하
			높 이	• 1층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅱ-56	용산리 90 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제13호 다목의 시설 중 스키장 부대시설(종합기계실) • 건축법시행령 제3조의5 별표1 제27호 바목의 시설 중 부대시설(정수장)
			건폐율	• 22.89%이하
			용적율	• 22.89%이하
			높 이	• 1층이하, 지하구조물
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅱ-57	용산리 산142 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제13호 다목의 시설중 스키장 부대시설(골드스넥)
			건폐율	• 100.00%이하
			용적율	• 100.00%이하
			높 이	• 1층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:경량철골조 • 지 붕:경량철골조
			색 채	-
			건축선	-

구 분	도면 표시번호	위 치	구 분	계 획 내 용
기정	Ⅱ-58	용산리 99-2 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제13호 다목의 시설중 스키장 부대시설(곤도라승차장)
			건폐율	• 50.03%이하
			용적율	• 95.70%이하
			높 이	• 3층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅱ-59	용산리 677-3 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제13호 다목의 시설중 스키장 부대시설(곤도라하차장)
			건폐율	• 57.54%이하
			용적율	• 107.05%이하
			높 이	• 3층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅱ-60	용산리 산142 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제13호 다목의 시설중 스키장 부대시설(레드의자창고)
			건폐율	• 46.51%이하
			용적율	• 93.02%이하
			높 이	• 2층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:경량철골조 • 지 붕:경량철골조
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅱ-61	용산리 산142-3 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제13호 다목의 시설중 스키장 부대시설(정상의자창고)
			건폐율	• 25.00%이하
			용적율	• 47.67%이하
			높 이	• 1층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:경량철골조 • 지 붕:경량철골조
			색 채	-
			건축선	-

구 분	도면 표시번호	위 치	구 분	계 획 내 용
기정	Ⅱ-62	용산리 산142-3 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제13호 다목의 시설중 스키장 부대시설(심판실)
			건폐율	• 51.29%이하
			용적율	• 51.29%이하
			높 이	• 1층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅱ-63	용산리 산142-3 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제13호 다목의 시설중 스키장 부대시설(finish house)
			건폐율	• 37.68%이하
			용적율	• 114.40%이하
			높 이	• 2층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅱ-64	용산리 산142-3 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제13호 다목의 시설중 스키장 부대시설(정비고1)
			건폐율	• 24.58%이하
			용적율	• 24.58%이하
			높 이	• 1층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅱ-65	용산리 70-3 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제13호 다목의 시설중 스키장 부대시설(정비고2)
			건폐율	• 56.20%이하
			용적율	• 56.20%이하
			높 이	• 1층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:경량철골조 • 지 붕:경량철골조
			색 채	-
			건축선	-

구 분	도면 표시번호	위 치	구 분	계 획 내 용
기정	Ⅱ-66	용산리 101-3 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제13호 다목의 시설 중 스키장 부대시설(종합매표소) • 건축법시행령 제3조의5 별표1 제3호 근린생활시설 • 건축법시행령 제3조의5 별표1 제27호 바목의 시설(실내전시설)
			건폐율	• 60.00%이하
			용적율	• 110.00%이하
			높 이	• 3층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철골조 • 지 붕:철골조
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅱ-67	용산리 677-2 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제13호 다목의 시설중 스키장 부대시설(스타트하우스)
			건폐율	• 41.14%이하
			용적율	• 41.14%이하
			높 이	• 1층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:경량철골조 • 지 붕:경량철골조
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅱ-68	용산리 산142-4 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제13호 다목의 시설중 스키장 부대시설(스키하우스)
			건폐율	• 43.21%이하
			용적율	• 56.07%이하
			높 이	• 2층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-
폐지	Ⅱ-69	용산리 산92 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제13호 다목의 시설중 스키장 부대시설(가스저장고)
			건폐율	• 20.00%이하
			용적율	• 20.00%이하
			높 이	• 1층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-

구 분	도면 표시번호	위 치	구 분	계 획 내 용
기정	Ⅲ-2	용산리 17-3 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제13호 다목의 시설중 골프장 부대시설(피크아일랜드) C.H겸용
			건폐율	• 42.00%이하
			용적율	• 90.00%이하
			높 이	• 4층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:경량철골조 • 지 붕:경량철골조
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅳ-2	수하리 83-1 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제13호 다목의 시설중 골프장 부대시설(클럽하우스)
			건폐율	• 68.37%이하
			용적율	• 115.74%이하
			높 이	• 2층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅳ-3	수하리 83-1 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제13호 다목의 시설중 골프장 부대시설(관리동)
			건폐율	• 40.00%이하
			용적율	• 80.00%이하
			높 이	• 2층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅴ-2	수하리 142-33 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제13호 다목의 시설중 골프장 부대시설(클럽하우스)
			건폐율	• 34.45%이하
			용적율	• 74.09%이하
			높 이	• 2층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-

구 분	도면 표시번호	위 치	구 분	계 획 내 용
기정	Ⅴ-3	수하리 142-38 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제13호 다목의 시설중 골프장 부대시설(장비관리동)
			건폐율	• 35.03%이하
			용적율	• 44.15%이하
			높 이	• 2층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅴ-6	수하리 142-41 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제13호 다목의 시설중 골프장 부대시설(장비관리동, 온실, 창고) • 건축법시행령 제3조의5 별표1 제22호 자원순환 관련시설 중 다목의 폐기물재활용시설(재활용센터)
			건폐율	• 60.00%이하
			용적율	• 60.00%이하
			높 이	• 3층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:일반철골구조 • 지 붕:일반철골구조
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅵ-1	수하리 142-3 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제13호 다목의 운동장 및 부대시설(빙상장)
			건폐율	• 20.00%이하
			용적율	• 30.00%이하
			높 이	• 3층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅶ-1-2	용산리 142 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제27호 바목의 시설(자연학습장 관리동)
			건폐율	• 40.00%이하
			용적율	• 40.00%이하
			높 이	• 1층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-

구 분	도면 표시번호	위 치	구 분	계 획 내 용
기정	Ⅶ-2-2	용산리 142 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제27호 바목의 시설(체력단련장 관리동)
			건폐율	• 40.00%이하
			용적율	• 40.00%이하
			높 이	• 1층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅶ-5-3	용산리 4-4 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제3호 및 제4호의 근린생활시설
			건폐율	• 40.00%이하
			용적율	• 100.00%이하
			높 이	• 3층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅶ-6-1	용산리 9체 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제27호 바목의 시설(전시시설)
			건폐율	• 4.00%이하
			용적율	• 4.00%이하
			높 이	• 1층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:목구조 • 지 붕:기와
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅶ-7-1	용산리 2-15대 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제12호 다목의 유스호스텔 및 부대시설
			건폐율	• 60.00%이하
			용적율	• 200.00%이하
			높 이	• 10층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-

구 분	도면 표시번호	위 치	구 분	계 획 내 용
기정	Ⅷ-1	수하리 142-13 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제27호 바목의 시설(변전소)
			건폐율	• 14.53%이하
			용적율	• 29.32%이하
			높 이	• 2층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅷ-2-1	용산리 139-20 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제27호 바목의 시설(교통안내소)
			건폐율	• 12.00%이하
			용적율	• 12.00%이하
			높 이	• 1층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕: -
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅷ-4	용산리 1-42 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제27호 바목의 시설(종합오수처리장)
			건폐율	• 0.00%이하
			용적율	• 0.00%이하
			높 이	• 지하구조물
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕: -
			색 채	-
			건축선	-
기정	Ⅷ-5	용산리 1-52 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제27호 바목의 시설(세탁실)
			건폐율	• 23.00%이하
			용적율	• 30.00%이하
			높 이	• 2층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:(철근)콘크리트
			색 채	-
			건축선	-

구 분	도면 표시번호	위 치	구 분	계 획 내 용
신설	Ⅷ-6	용산리 89-1전 일원	용 도	• 건축법시행령 제3조의5 별표1 제19호 나목의 시설(가스저장소)
			건폐율	• 20.00%이하
			용적율	• 20.00%이하
			높 이	• 1층이하
			배 치	• 도면참조
			형 태	• 주구조:철근콘크리트 구조 • 지 붕:일반철골구조
			색 채	-
			건축선	-