2018 평창 동계올림픽 스타디움 승하차구간 조형물 제작·설치

1.	과업내용

사업목적

가. 올림픽 테마로 조성한 명품거리로서 국내외 방문객에게 동계올림픽 분위기를 조성하고, 올림픽 기간 중 셔틀버스를 이용하는 이용객에게 평창 동계올림픽을 홍보하고 향후 ‘대관령 눈꽃축제’와 연계된 조형물로 활용성을 제고하고자 한다.

나. 올림픽 유치 및 성공을 이룩한 주민 자긍심 고취 및 올림픽 이후 평창(대관령)의 올림픽 문화유산으로 활용하고, 문화와 예술이 담긴 가로경관 조성을 통한 관광 명소화와 더불어 평창군의 정취를 느낄 수 있는 새로운 문화적 구심점을 조성하고자 한다.

다. 주민의 삶의 질 향상과 소통의 조형물로 활용하고 올림픽 개최지라는 미래 지향적 이미지를 제고하고자 한다.

제안 기본방향

가. 조형물의 표현내용

동계 올림픽과 연계된 시설로 계획하여야 하며 올림픽 기간 내 셔틀버스가 운행 되는 장소의 기능과 성격이 부합되는 조형물로 디자인하여야 한다.

평창 또는 올림픽과 관련된 다양한 문화의 체험 및 홍보 프로그램의 기능이 가능한 조형물로 구상한다.

특색을 가진 디자인 계획을 입안하되 대상지의 경관에 부합하고 올림픽이라는 축제의 장인 대상지의 성격이 묻어날 수 있도록 계획한다.

기타 우리 군이 요구하는 사항을 반영하여야 하며, 미래 지향적으로 디자인하여야 한다.

나. 조형물의 재질

재료의 선정은 디자인에 부합되게 자유롭게 하되 원형보존이 가능한 재질을 사용한다.

유지관리 및 보수에 용이하고 옥외 환경에 장기간 견딜 수 있는 재질을 사용한다.

다. 기본 방향

대상지의 성격에 부합하되 조형물을 자유롭게 표현 및 제안한다.

동계올림픽 기간 중 셔틀버스 운행 구간의 이용성 제고 및 교통체계 흐름에 방해되지 않고 대기 승객들을 위한 공간 활용 방안 강구

평창 동계올림픽이 문화올림픽을 표방하고 셔틀버스 대기 승객에게 문화올림픽을 알리는 방안 강구

올림픽 이후에도 대관령의 ‘눈꽃축제’와 연계하는 방안 강구

동계올림픽 개최지로서의 특성을 반영하고 상징가로 조성의 콘셉트가 도출되도록 계획한다.

스토리텔링 기법을 활용하여, 이야기가 있는 상징가로가 되도록 조형물을 제안한다.

문화올림픽 표방에 따른 창의성, 예술성, 상징성을 갖춘 조형물로 디자인 및 설계한다.

보행자 및 차량의 동선을 고려한 합리적인 배치를 계획한다.

주변의 자연경관과 조화되는 디자인 및 자재를 계획한다.

관련 규정 및 제반 규정에 적법하게 설계 및 시공될 수 있도록 계획한다.

야간조명 설치 계획을 포함할 경우 지나치게 화려한 조명시설은 지양하고 디자인 제안에 부합되는 조명시설을 계획한다.

눈마을길(송천 서면) 일원에 진행 중인 가로변 정비 사업을 감안하여 계획한다.

사업개요

가. 사 업 명 : 2018 평창 동계올림픽 스타디움 승하차구간 조형물 제작·설치

나. 사 업 비 : 금2,200,000천원 (부가세 포함)

디자인 및 설계비, 조형물 제작·설치비, 부가가치세 포함

다. 시설위치

대상지  : 평창군 대관령면 눈마을길 일원(송천교 사거리 ~ 횡계교 사이 1,000m 구간)

라. 사업내용

-조형물 : 대상 위치내 조형물 10점 이상 반영

올림픽 상징가로 조형물 디자인 개발

개발된 디자인 실시(확정)설계

셔틀버스 이용객을 위한 조형물 제작ㆍ설치

스타디움 승하차구간 올림픽 & 눈꽃축제의 상징성을 갖춘 조형물 제작ㆍ설치

마. 사업기간

착수일로부터 150일

2.	과업지시서

과 업 지 시 서

1. 과업의 내용

가. 과업의 범위

디자인제작 및 실시설계

사전현장조사 및 현황측량 실시

시방서, 설계도면, 설계내역서, 기타 이에 부수되는 업무와 발주처 요구사항 등의 작성

조형물 제작․설치(시공)

기타 발주처가 관계법령에 따라 인․허가를 위한 서류 작성 지원업무

나. 사용가능예산 : 가격협상 계약금액(부가가치세 포함) 및 기타 군의 추가 금액

다. 과업수행기간 : 착수일로부터 150일까지

착수계는 계약일로부터 7일 이내 제출

디자인제작 및 실시설계도서는 착수일로부터 50일 이내 제출

기술제안서 협상 시 위 사항은 조정 가능

2. 일반사항

가. 사업수행자의 의무

사업수행자는 본 과업지시서 내용에서 정하는 바에 따라 과업내용을 신의와 성실에 원칙에 입각하여 수행하고 정해진 기간 내에 완성하여야 한다.

사업수행자는 발주처의 요구가 있을시 수시보고에 협조하여야 한다.

사업수행자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 설계를 착수하여야 한다.

사업수행자는 다음의 주요 추진상황에 대하여 수시로 발주처 또는 감독관과 협의하고 그 의견에 따른다.

사업수행자는 설계에 필요한 관련 자료의 조사 및 수집에 대해 성실히 임하여야 하며, 사전에 자료조사계획을 발주처와 협의한다.

각 공간의 주요 마감재료 등의 선정 및 기본계획에 따른 설계 및 변경

기타 발주처에서 요청하는 사항

사업수행자는 수행중인 과업의 중요내용에 대하여 발주처의  사전 의사결정이 필요한 때에는 발주처에 그 필요성을 보고하여 대책을 강구하여야 한다.

시공 중 설계변경사항이 발생될 경우 사업자는 즉시 발주처에 보고하고, 승인을 득한 후 변경 시공하여야 한다.

나. 사업수행자의 책임

사업수행자는 발주처의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도 수급인의 잘못으로 발생된 과오나 오류 등으로 인한 과업 수행 상 모든 하자에 대하여 책임이 면제되는 것은 아니며, 사업수행자는 사업 준공 후에라도 이러한 사항에 대한 발주처의 수정․보완요구가 있을 때에는 사업수행자 부담으로 시정․ 조치하여야 한다.

사업수행자는 본 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 발주처의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요내용을 문서로 작성 비치하여야 하며, 발주처의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

사업수행자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 진다.

다. 기술자 등의 교체

사업수행자는 발주처가 책임기술자 및 과업에 참여하고 있는 기술자가 사업수행에 불성실하거나 부적당하다고 인정하여  교체를 요구한 때에는 이에 응하여야 한다.

책임기술자가 일정기간 과업을 수행할 수 없는 사유가 발생한 때에는 그 기간 동안 대리인을 지정하여 과업을 수행하여야 한다.

사업수행자는 책임기술자 등의 교체 또는 대리인의 지정 시에는 사전에 발주처의 승인을 받아야 한다.

라. 기타사항

사업수행자는 사업이 준공된 이후에도 발주처의 사정에 의하여 설계보완사항이 발생한 경우에는 설계보완 및 관련 부대업무를 수행하여야 하며, 이에 소요되는 비용은 발주처가 별도 지급한다.

본 설계도서의 자료일체, 저작권 및 기타 법률적인 행위의  권한 일체를 발주처의 소유로 한다.

3. 설계안내 사항

가. 시공 중 설계변경 및 공사비 증액이 최소화 되도록 계획한다.

나. 환경개선 및 조경은 자연친화적이고 밝고 깨끗한 이미지를 심어 줄 수 있도록  계획한다.

다. 모든 재료는 원칙적으로 산업표준화법에 의한 규격표시의 인증을 받은 것으로써 KS 표시품을 사용하여야 하며, KS 표시품이 없는 경우에는 관계법령에 의한 표준품 이상의 시중 최상품을 사용한다.

라. 특수한 자재를 사용하고자 하는 경우에는 그 사유와 성능, 경제성, 시공성, 사양서 및 기타 필요한 사항을 발주처에 제시한다.

4. 시방서 작성

가. 조형물 제작․설치 및 공사 시방서는 공사계약문서의 일부분으로 품질, 기능, 재료, 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로, 해당 표준시방서 및 전문시방서 관련법규 등을 근간으로 발주처 및 설계자의 의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성한다.

나. 공사의 범위, 공사기간, 기타 필요한 시공조건 등을 설명한다.

다. 각종 기자재의 특성, 성격, 방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, KS 등의 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등을  표시할 수 있다.

라. 도면에 표기하기 힘든 내용의 명칭, 주요자재의 종류, 기기설치기준, 제작설치 방법 및 기준, 주의사항 등 특수한 사항은 특기시방서에 상세히 기입한다.

5. 설계내역서 작성

가. 행정자치부 회계예규 기준에 의거 원가계산에 의한 예정가격 작성 시 주요기준을 참고로 작성한다.

측량용역대가의 기준(국토부 고시)

건축사용역의 범위와 대가기준(국토부 공고)

엔지니어링사업대가의 기준(산자부 공시)

소프트웨어사업대가의 기준(지경부 고시)

건설업 산업안전보건관리비계상 및 사용기준(노동부 고시)

측량대가의 기준(국토지리정보원 고시)

공사원가계산 제비율 적용기준(조달청)

정부구매물자 가격정보(조달청)

지정폐기물 공공처리시설 반입 수수료(환경부 고시)

시중노임단가 기준

공사부분노임단가 기준(대한건설협회)

제조부분노임단가 기준(중소기업협동조합중앙회)

6. 유지관리 지침

가. 주요 점검항목, 점검방법, 공사내용의 보수 및 유지관리계획

7. 실시설계도서 납품

가. 조감도	1부

나. 시방서	3부

다. 설계도면(A3)	3부

라. 산출내역서(원가계산서포함)  3부

마. 유지관리지침서 3부

바. CD (설계도서 관련서류 일체)  2식

8. 조형물 제작․설치

가. 조형물 디자인 및 실시설계가 완료된 시방서, 도면에 의거 발주처의 지시에 따라 조형물 제작 및 설치 공사를 시행하여야 한다.

나. 하자보수기간 및 하자보수보증금은 건설산업기본법 규정에 따라 하자보수증권을 제출하여야 한다.

다. 공사 시행 중 발생한 폐기물은 폐기물관리법 규정에 의거 폐기물처리업체가 처리하여야 한다.

라. 사업수행자는 하도급 계약을 체결할 경우에는 그 계약을 체결한 날로부터 15일 이내에 다음 각 호의 사항을 발주처에 보고하여야 한다.

하도급계약을 체결한 업체 및 용역범위

건설기술경력사항 확인서 및 기술자격증 사본

하도급기간 및 하도급금액

기타 하도급업체가 재하도급하거나 하도급 대금지급과 관련하여 분쟁 또는 민원이 야기된 경우에는 지체 없이 그 사실을 발주처에 보고하여야 한다.

【 별표 3 】

□ 위치도 및 도로정비계획

□ 셔틀버스운행 계획도

사업대상지