평창군 공고  제2017 - 1045호

공공하수도 사용개시 및 공공하수처리구역 확대 공고

진부 공공하수처리시설의 증설 및 하수관로 확충사업이(송정 1, 2리, 간평리, 하진부9리) 완료됨에 따라『하수도법』제15조 및 같은 법 시행령 제11조의 규정에 의하여 공공하수도 사용개시 및 공공하수처리구역(확대)을 다음과 같이 공고합니다.

2017년  09월  01일

평    창    군    수

1. 공공하수도 사용개시 내역

○ 사용개시년월일 : 2017년 09월 01일 (최초 2007년 04월 01일)

○ 사용개시 시설내역

시 설 명	위 치	구 분		수질기준(㎎/ℓ)					시설용량 (㎥/일)
				BOD	COD	SS	T-N	T-P
진부 공공하수처리시설 [MBR+Biogest-SBR공법+총인-SMF+에코젯그린플러스공법]	평창군 진부면 오대천로 1958-7 (하진부리)	설계유입수질		172.6	154.9	193	38.6	5.7	5,000 4,100 → 5,000 증설 900
		방류 수질	최초설계	10	15	10	15	2
			총인처리 후	4.5	10.0	4.0	14.0	0.3

2. 공공하수처리구역별 하수배제방식 및 하수관로 정비계획

구 분	면 적 (㎢)		하수배제 방 식	하수관로 정비계획
	당 초	변 경
진부면 상진부리, 하진부리, 송정리, 호명리, 동산리, 두일리 대관령면 병내리, 유천리	7.66	10.38	분 류 식	평창군 하수도정비기본계획 변경(2014. 07.)에 의거 추진

3. 공람장소 : 평창군 상하수도사업소

※ 상세도면 게재는 생략하고 공람장소에 비치

4. 기타 필요한 사항

○ 공공하수처리구역내의 배수관련 인․허가 등의 절차는 하수도법 및 평창군 하수도 사용조례에 의함.

▣ 진부면 송정1처리분구(송정1리, 호명리 일부) 공공하수처리구역도

▣ 진부면 송정2처리분구(송정2리 일부) 공공하수처리구역도

▣ 진부면 간평처리분구(간평리) 공공하수처리구역도

▣ 진부면 하진부처리분구(하진부9리 일부) 공공하수처리구역도