□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 대화태양광발전소

- 주소 : 강원도 평창군 대화면 항골길 231-95

- 석면면적 : 1,033.5㎡

◯ 측정기관 : ㈜에코엔비텍

◯ 발주기관 : ㈜대영발파해체건설

◯ 제거작업의 내용 : 대화태양광발전소(98.55kw)설치공사 중 철거 및 지붕재공사

◯ 제거작업의 기간 : 2018.04.13.~2018.04.15.

측정 일시	2018. 04. 13 ~ 2018. 04. 15
측정 결과	부지경계선1~4, 위생설비 입구, 작업장주변, 폐기물 반출구, 폐기물 보관 ⇒ 각 0.01f/cc이하(기준치 미만)

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01f/cc이하,

연락처 : 330-2338(환경위생과)

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

측정기간 : 2018.04.13.~2018.04.15.

측정 일시	2018. 04. 13.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	0413-C-대화1	부지경계선1	0.002	-
	0413-C-대화2	부지경계선2	0.002	-
	0413-C-대화3	부지경계선3	0.001	-
	0413-C-대화4	부지경계선4	0.001	-
	0413-C-대화5	위생설비입구	0.004	-
	0413-C-대화6	작업장주변	0.001	-
측정 일시	2018. 04. 15.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	0415-C-대화1	부지경계선1	0.001	-
	0415-C-대화2	부지경계선2	0.001	-
	0415-C-대화3	부지경계선3	0.001	-
	0415-C-대화4	부지경계선4	0.002	-
	0415-C-대화5	위생설비입구	0.003	-
	0415-C-대화6	작업장주변	0.001	-
	0415-C-대화7	폐기물 반출구	0.005	-
	0415-C-대화8	폐기물 보관	0.004	-